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ВВЕДЕНИЕ
Настоящие нормативы градостроительного проектирования Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с дополнениями и изменениями). При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выполнены с учетом особенностей населенных пунктов в границах муниципальных образований.

Настоящие нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека не ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в нормативах градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики.

Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, независимо от их организационно-правовой формы.
В соответствии с положениями пункта 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации настоящие местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики:

1) Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения).

2) Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

3) Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ)

Часть 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и область применения местных нормативов градостроительного проектирования
1.1.1. Настоящие нормативы распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территорий и сельских поселений Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в пределах их границ, в том числе резервных территорий.

Настоящие нормативы применяются при подготовке, согласовании, государственной экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (схемы территориального планирования Лескенского муниципального района, генеральных планов муниципальных образований поселений района) с учетом перспективы развития населенных пунктов, а также используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля и надзора.

1.1.2. Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, электро- и газоснабжение поселений, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, автомобильными дорогами местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и направлены на:

устойчивое развитие территорий поселений с учетом статуса населенных пунктов, их роли и особенностей систем расселения;
укрепление сложившейся системы развития населенных пунктов района путем развития автомобильного транспорта, являющегося основным связующим направлением экономического развития Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики с соседними районами;

рациональное использование природных ресурсов, сохранение природно-рекреационного потенциала сельских поселений и природных (зеленых) зон, благоприятной экологической обстановки, а также сохранение и возрождение объектов культурного наследия и особо охраняемых природных комплексов в целях дальнейшего развития туристско-рекреационной привлекательности Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение определенных законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики социально-гарантированных условий жизнедеятельности населения, создание условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов территориального планирования.

1.1.3. При разработке документов территориального планирования сельских поселений Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики графические материалы рекомендуется выполнять в масштабах в соответствии с Приложением 3 настоящих нормативов (далее – Нормативов).

1.2. Нормативные ссылки
1.2.1. Настоящие нормативы составлены с учетом требований законов и нормативных документов перечень которых приведен в Приложении 14 Нормативов.
1.3. Термины и определения

1.3.1. Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, приведены в Приложении 15 Нормативов.
1.4. Общая организация и зонирование территорий сельских поселений Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики
1.4.1. Общая организация территории Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на основе схем территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики, Схемы территориального планирования Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, других документов территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики, и должна исходить из:

комплексной оценки имеющихся территориальных, водных, трудовых, топливно-энергетических, санитарно-гигиенических и рекреационных ресурсов и выполненных на ее основе сравнительных вариантов планировочных решений;

оценки экологического состояния окружающей среды и прогнозов ее изменения;

анализа тенденций развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации и развития сферы обслуживания с учетом систем расселения на территории муниципального района;

выявления первоочередных и перспективных социальных, экономических и экологических проблем.

При этом необходимо учитывать:

возможности сельских поселений за счет имеющихся территориальных (резервных территорий) и других ресурсов с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;

возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах населенных пунктов, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки. 

1.4.2. При территориальном планировании, планировке и застройке территорий сельских поселений Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики необходимо учитывать особенности расселения, административно-территориальную организацию и назначения территорий Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики с выделением особо охраняемых природных территорий, земель рекреационного, историко-культурного назначения, сельскохозяйственного назначения, территорий производственной и научно-производственной (технопарки) деятельности, а также лесного и водного фонда и других территорий. 

При определении перспектив развития в генеральных планах сельских поселений необходимо исходить из учета: 

численности населения на прогнозируемый период; 

местоположения поселения в системе расселения Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики; 
производственной специализации поселения; 
системы формируемых центров обслуживания (местного, районного уровней); 

историко-культурного значения поселения  (с историко-культурным наследием). 

1.4.3. Сельские поселения Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики в зависимости от проектной численности населения на прогнозируемый период подразделяются на группы в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Группы  сельских поселений Лескенского района
Кабардино-Балкарской Республики
	Населенный пункт
	Население, тыс.чел.

	Крупный
	Свыше 10,0 до 25,0

	Большой
	Свыше. 5,0 до 10,0

	Средний
	Свыше 0,3 до 5,0

	Малый
	Свыше 0,02 до 0,3 


1.4.4. Регулирование градостроительной деятельности на территориях исторических поселений, поселений с особыми условиями жизнедеятельности (военные городки), достопримечательных мест, земель лечебно-оздоровительных мест и курортов, зон с особыми условиями использования территорий устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

1.4.5. Подготовка генеральных планов сельских поселений Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики осуществляется на основании результатов инженерных изысканий, технических регламентов, с учетом положений о территориальном планировании, принятых в схемах территориального планирования федерального, краевого и районного уровней. 

1.4.6. Общая потребность в территории для развития  сельских поселений, включая резервные территории, определяется генеральными планами  сельских поселений. 

Порядок отвода земель для развития  сельских поселений, в том числе сельскохозяйственных земель, определяется градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

1.4.7. С учетом преимущественного использования территория поселения подразделяется на селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную. 

В пределах указанных территорий выделяются зоны различного назначения и использования и формируется система зонирования территорий, объединяющая: 
функциональное зонирование территорий (селитебные, производственные, рекреационные зоны и т.д.); 

строительное зонирование (зоны усадебной, коттеджной застройки (с малоэтажными жилыми домами), зоны многоквартирных жилых домов (со среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами  и т.д.); 

зонирование по особым условиям использования территорий. 

Особые условия использования территории для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах: 

охраны памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов, заповедных зонах; 

особо охраняемых природных территорий, в том числе округов санитарной (горно-санитарной) охраны; 

водоохранных и прибрежных защитных полос, санитарной охраны источников водоснабжения; 

залегания полезных ископаемых; 

территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

чрезвычайных экологических ситуаций; 

иных, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, а также  документами территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики, Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

Выделение зон с особыми условиями использования территорий осуществляется на основе документов территориального планирования и специальных предпроектных исследований и проработок и являются обязательными при разработке документов территориального планирования, генеральных планов и документации по планировке территорий. 

1.4.8. Для улично-дорожной сети сельских поселений посредством утвержденных проектов планировки устанавливаются красные линии, отделяющие эти территории от территорий кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры, которые являются обязательными для соблюдения в процессе проектирования и застройки территорий  сельских поселений. Размещение зданий и сооружений в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается, за исключением размещения конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта), размещения отдельных объектов транспортной инфраструктуры, автосервиса. 

1.4.9. Для территорий, подлежащих застройке, устанавливаются линии регулирования застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отступом от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктур, границ прилегающих территорий, а также границ внутриквартальных участков. 

1.4.10. Для инженерно-технических коммуникаций подземных кабельных линий электропередач, линий связи и радиофикации, железнодорожных путей, автомобильных дорог, нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов и сооружений внешнего транспорта (железнодорожного, водного, воздушного, трубопроводного) красные линии, границы земельных участков этих коммуникаций устанавливаются в соответствии с градостроительной документацией. Режимы использования земельных участков должны обеспечивать безопасность функционирования инженерно-технических, транспортных коммуникаций и объектов. 

1.4.11. При разработке генеральных планов  сельских поселений и документации по планировке территорий должна обеспечиваться приоритетность охраны окружающей среды и рационального природопользования, экологической безопасности территорий  сельских поселений, сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Общие экологические и санитарно-гигиенические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, устанавливаются соответствующими Законами Российской Федерации. 

1.4.12. Планировочную структуру  сельских поселений следует формировать, обеспечивая компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон в увязке с системой общественных центров и инженерно-транспортной инфраструктурой, эффективное использование территории в зависимости от ее градостроительной ценности; комплексного учета региональных архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных, национально-бытовых и других местных особенностей; охрану окружающей среды, памятников истории и культуры. 
1.4.13. Резервные территории для перспективного развития сельских поселений Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики необходимо предусматривать на территориях, которые включают земли, прилегающих к границе сельского поселения, с учетом их административно- территориального устройства, характеристики по категориям и видам использования земель, собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земель и формам собственности.  
Под резервные территории возможен выкуп сельскохозяйственных земель с низкой кадастровой стоимостью сельхозугодий. 

1.4.14. Потребность в резервных территориях определяется на срок до 20 лет с учетом перспектив развития сельских  поселений, определенных документами территориального планирования (схемой территориального планирования Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, генеральными планами  сельских поселений). 

1.4.15. После утверждения границ резервных территорий они приобретают статус территорий с особым режимом землепользования и не подлежат застройке капитальными зданиями и сооружениями до их использования по целевому назначению в соответствии с генеральным планом. 

Включение земель в состав резервных территорий не влечет изменения формы собственности указанных земель до их поэтапного изъятия на основании генерального плана в целях освоения под различные виды строительства в интересах жителей сельских поселений. 

Выкуп земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц и расположенных в пределах резервных территорий для развития сельских поселений для государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с земельным и гражданским законодательством Российской Федерации, правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

1.4.16. Земельные участки для ведения садоводства и дачного хозяйства следует предусматривать за пределами резервных территорий, планируемых для развития сельских поселений, на расстоянии доступности на общественном транспорте от мест проживания не более 1 часа. 

1.4.17. В сельских поселениях выделение резервных территорий, необходимых для развития входящих в их состав сельских населенных пунктов, следует предусматривать с учетом перспектив развития жилищного строительства, создания условий для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, фермерства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, создания буферных зон для выпаса домашнего скота, организации отдыха населения, потребности в земельных участках для размещения сельских кладбищ, мест складирования бытовых отходов с учетом их возможного расширения. 

1.4.18. За пределами границ сельских поселений Лескенского района могут предусматриваться зеленые зоны, которые формируются как целостная непрерывная система территорий, выполняющая средозащитные, экологические, санитарно-защитные и рекреационные функции, в границах которой запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая целевому назначению. 

1.4.19. Зеленые зоны сельских поселений могут быть выделены на землях лесного фонда, расположенных за пределами границ сельских поселений, с учетом площадей зон санитарной охраны источников водоснабжения, округов санитарной охраны курортов, защитных полос вдоль железных и автомобильных дорог, а также особо ценных лесных массивов, противоэрозионных лесов и лесоплодовых насаждений. Из входящих в зеленую зону лесов выделяется лесопарковая часть с эстетически ценными ландшафтами. 
1.4.20. При формировании зеленых зон на территории  Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, в том числе лесопарковой части, следует руководствоваться нормативами для  сельских поселений, приведенных в таблице 2.
Таблица 2
	Население, тыс. чел
	Площадь зеленой 
зоны, 

га/тыс. чел.
	Площадь лесопарковой части зеленой зоны, га/тыс. чел.

	свыше 250 до 500
	130
	20

	свыше 50 до 250 
	90
	15

	свыше 12 до 50
	60
	10

	до 12
	45
	5


1.4.21. Вокруг населенных пунктов на территориях  сельских поселений, расположенных в безлесных и малолесных районах Лескенского муниципального района, следует предусматривать создание ветрозащитных и берегоукрепительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок.

Ширину защитных лесных полос следует принимать не менее: в сельских населенных пунктов – 50м. 
1.4.22. Изъятие под застройку земель Государственного лесного фонда (перевод лесных площадей в нелесные) допускается в исключительных случаях в соответствии с установленным законодательством порядке. На территориях зеленых зон не должно предусматриваться резервирование участков для дальнейшего развития и строительства объектов городской инфраструктуры, включая малоэтажное строительство и садоводство.

ЧАСТЬ 2. СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
2.1.Общие требования
2.1.1. Селитебные территории сельских поселений предназначены для размещения жилой застройки, учреждений и предприятий обслуживания, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, системы озелененных территорий общего пользования, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон.
2.1.2. Потребность в селитебных территориях, порядок отвода земель, планировочная структура, границы, зонирование, интенсивность использования определяются в соответствии с градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики,  с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования в зависимости от типа, величины и природных особенностей  сельских поселений.
Для предварительного определения потребности в селитебных территориях допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 чел.: в сельских поселениях с преимущественно усадебной застройкой – от 50 до 70 га.
2.1.3. Красные линии и линии регулирования застройки селитебных территорий в соответствии с РДС 30-201-98 определяются документацией по планировке территории с учетом функционального зонирования и планировочной структурой сельских поселений, градостроительных и природных особенностей территории, планировочных ограничений, типа и интенсивности застройки
2.1.4. В пределах селитебной территории выделяются зоны различного функционального назначения: жилые зоны, общественно-деловые зоны, рекреационные зоны.
2.2. Общественно-деловые зоны

2.2.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

2.2.2. Общественно-деловые зоны следует формировать как систему общественных центров, включающую центры деловой, финансовой и общественной активности.
Общественные центры поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, формируют общественный центр районного значения.

2.2.3. В сельских поселениях формируется поселенческая общественно-деловая зона, являющаяся центром сельского поселения.

В сельских населенных пунктах формируется общественно-деловая зона, дополняемая объектами повседневного обслуживания в жилой застройке.

2.2.4. Формирование общественно-деловых зон исторических поселений производится при условии обеспечения сохранности всех исторически ценных градоформирующих факторов: планировки, застройки, композиции, соотношения между различными пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственной структуры, фрагментарного и руинированного градостроительного наследия и др. Рекомендуется сохранение функции исторического поселения, приобретенной им в процессе развития.

Формирование общественно-деловых зон исторических поселений, городских округов и поселений, имеющих на своей территории памятники федерального, краевого и местного (муниципального) значения производится в соответствии с требованиями раздела «Земли историко-культурного назначения» настоящих нормативов. 
Формирование общественно-деловых зон исторических поселений не должно приводить к искажению восприятия объектов культурного наследия. Регулирование градостроительной деятельности в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия осуществляется на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия. 

2.2.5. Количество, состав и местоположение общественных центров принимается с учетом величины сельского поселения, их роли в системе расселения и в системе формируемых центров обслуживания.

2.2.6. Структуру и типологию общественных центров, объектов в общественно-деловой зоне и видов обслуживания в зависимости от места формирования общественного центра рекомендуется принимать в соответствии с Приложением 1 Нормативов. 
В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые здания, гостиницы, подземные или многоэтажные автостоянки. 

2.2.7. Для общественно-деловых зон исторического поселения, в пределах которого размещаются объекты культурного наследия, разрабатываются мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включающие их реставрацию, приспособление, консервацию, воссоздание утраченной историко-архитектурной среды, а в отдельных случаях воссоздание утраченных ценных исторических градообразующих объектов.

2.2.8. В общественно-деловых зонах допускается размещать:

- производственные предприятия, осуществляющие обслуживание населения, площадью не более 200 м2, встроенные или занимающие часть здания без производственной территории, экологически безопасные;

- предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение, установленных органами местного самоуправления.

2.2.9. Планировка и застройка общественно-деловых зон зданиями различного функционального назначения производится с учетом требований настоящего раздела.
Планировку и застройку общественно-деловых зон с расположенными в границах их территорий объектами культурного наследия, а также зон, находящихся в границах исторических поселений, историко-культурных заповедников, охранных зон, следует осуществлять с учетом требований Раздела «Земли историко-культурного назначения»  Нормативов. 

2.2.10. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, размеры земельных участков в общественно-деловой зоне, их размещение следует определять по социальным нормативам исходя из функционального назначения объекта в соответствии с Приложением 1 Нормативов. 
Для объектов, не указанных в приложениях, расчетные данные следует устанавливать в задании на проектирование.

При определении количества, состава и вместимости зданий, расположенных в общественно-деловой зоне, следует дополнительно учитывать приезжих из других поселений с учетом значения общественного центра.

2.2.11. Размещение объектов на территории общественно-деловой зоны определяется видами объектов и регламентируется параметрами, приведенными в Приложении 1 Нормативов.

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки и процентом застроенности территории.

2.2.12. Размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, определяется по нормативам, приведенным в Приложении 1 Нормативов или по заданию на проектирование.

2.2.13. Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.

2.2.14. В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной организации формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны), составляющая ядро общественного центра.

При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к зданиям центра, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам.

2.2.15. Высокая градостроительная значимость территорий общественно-деловых зон определяет индивидуальный подход к проектированию зданий (в том числе этажности) и объектов комплексного благоустройства.

При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует обеспечивать: открытость территорий для визуального восприятия, условия для беспрепятственного передвижения населения, максимальное сохранение исторически сложившейся планировочной структуры и масштабности застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей застройкой.

Комплексное благоустройство участков специализированных зданий с закрытым или ограниченным режимом посещения (органы управления, учреждения здравоохранения и др.) следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой спецификой.

2.2.16. Размещение объектов и сетей инженерной инфраструктуры общественно-деловой зоны следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

2.2.17. При проектировании транспортной инфраструктуры общественно-деловых зон следует предусматривать увязку с единой системой транспортной и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами городских округов и поселений.

Для подъезда к крупным учреждениям, предприятиям обслуживания, торговым центрам и др. следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям – второстепенные проезды, размеры которых следует принимать в соответствии с Приложениями 4, 5 Нормативов. 
Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам, расположенным в общественно-деловой зоне на магистральных улицах, должен быть организован с боковых или параллельных улиц, без пересечения пешеходного пути.

2.2.18. Расстояния между остановками общественного пассажирского транспорта в общественно-деловой зоне не должны превышать 250 метров.

Длина пешеходного перехода из любой точки общественно-деловой зоны до остановки общественного пассажирского транспорта не должна превышать 250 м; до ближайшей автостоянки для парковки автомобилей – 100 м; до общественного туалета – 150 м.

2.2.19. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей устанавливается в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

Автостоянки продолжительной парковки (более 15 мин.) должны быть размещены вне уровня пешеходного движения и не более чем в 100-метровой удаленности от объектов общественно-деловой зоны. Автостоянки кратко-срочной парковки (менее 15 мин) должны размещаться не более чем в 50-метровой удаленности от объектов. 

2.2.20. Минимальную площадь озеленения территорий общественно-деловой зоны следует принимать в соответствии с требованиями раздела «Рекреационные зоны». 

Скверы или озелененные участки размером до 0,1 га, оборудованные уличной мебелью, проектируются в количестве не менее 3 участков на     1000 м длины улицы. На озелененных участках проекция крон деревьев и кустарников должна составлять не менее 50 % территории.

2.2.21. Экологическая безопасность (по уровню шума, загрязненности атмосферного воздуха, почвы, радиоактивного загрязнения и др.) общественно-деловых зон обеспечивается в соответствии с требованиями раздела «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов.

2.3.23. Условия безопасности в общественно-деловых зонах обеспечиваются в соответствии с разделом «Пожарная безопасность».

Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и санитарных разрывов. Требования к инсоляции и освещенности общественных и жилых зданий приведены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов.

Учреждения и предприятия обслуживания

2.2.23. Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности, следует размещать с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры сельских поселений, деления на районы и микрорайоны (кварталы) в целях создания единой системы социального и культурно-бытового обслуживания населения.

2.2.24. Учреждения районного, значения целесообразно размещать в многофункциональной застройке общественно-деловых центров. Емкость учреждений обслуживания, размещаемых в данных зонах, может быть увеличена на 50% по сравнению с рекомендуемыми в Приложении 1 Нормативов показателями с учетом приезжающего населения из других сельских поселений. 

2.2.25. При расчете количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания следует исходить из необходимости удовлетворения различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями, принимая социальные нормативы обеспеченности не менее приведенных в Приложении 1 Нормативов. 
2.2.26. Общеобразовательные учреждения (школы, школы-интернаты) и дошкольные образовательные учреждения, размещаемые в отдельных зданиях, должны располагаться на участках с отступом зданий от красных линий микрорайона (квартала) не менее чем на 25 метров, в реконструируемых кварталах – не менее 15 метров. От границы участка дошкольного учреждения до проездов должно быть не менее 25 метров. 

2.2.27. Размещение и ориентация зданий детских учреждений, школ, школ-интернатов, стационаров больниц, спальных комнат санаториев должны обеспечивать нормативную продолжительность инсоляции и соответствовать требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.4.4.1251-03, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.4.1.2660-10. 

2.2.28. Размещение встроенных в жилые дома детских дошкольных учреждений допускается по заключению органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с рекомендациями СП 31-107-2004, в том числе для семейных детских домов и пристроенных к жилым домам детских дошкольных учреждений вместимостью не более 6 групп и школ вместимостью до 100 человек для учащихся начальных классов при обеспечении нормативных показателей освещенности, инсоляции, площади и кубатуры помещений, организации полноценного самостоятельного пищеблока, самостоятельной системы вентиляции, организации самостоятельного земельного участка: для школ размером не менее 18 м[image: image1.png]


 (с учетом площади застройки) на одного учащегося, площадок для игр детей, спортивного назначения на расстоянии не менее 25 м от окон жилых зданий на основании расчетов по шуму и инсоляции.
2.2.29. Радиусы обслуживания школ и детских учреждений, указанные в Приложении 1 Нормативов, не распространяются на специализированные и оздоровительные детские учреждения и на специализированные общеобразовательные школы (лицеи, гимназии и т.п.).
Специализированные детские учреждения и школы-интернаты для детей-инвалидов следует размещать в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 4076-86, СП 2.4.990-00.
2.2.30. Пути подхода детей к детским дошкольным учреждениям не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц и межквартальных проездов в одном уровне.
2.2.31. Встроенные в жилые дома учреждения обслуживания следует размещать с учетом требований СНиП 31-01-2003, СП 31-107-2004, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.1079-01 и СНиП 31-06-2009.
2.2.32. Участок больницы должен иметь самостоятельные въезды к лечебным корпусам, хозяйственному двору и моргу.
2.2.33. У входов в здания, предназначенные для проведения спортивно-зрелищных мероприятий, следует предусматривать площади из расчета 0,3 м2 на 1 зрителя, приходящегося на каждый вход.
2.2.34. При размещении учреждений и предприятий обслуживания и путей следования к ним необходимо учитывать потребности инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с СП 35-101-2001.
2.2.35. Учреждения общественного питания следует размещать с учетом СП 2.3.6.1079-01.
2.2.36. Санитарно-защитные зоны и разрывы от предприятий, складов, санитарно-технических сооружений, сооружений транспортной инфраструктуры, объектов коммунального назначения, спорта и торговли следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
2.2.37. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район), следует принимать в соответствии с Приложением 1 Нормативов и таблицей 8.
Таблица 8 
	Учреждения и предприятия обслуживания
	Радиус обслуживания, м

	Дошкольные образовательные учреждения:
	

	в сельских поселениях 
	500

	Общеобразовательные школы
	500

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	500

	Физкультурно-спортивные центры 
	1500

	Поликлиники и их филиалы 
	1000

	Аптеки 
	500

	То же, в районах малоэтажной застройки
	800


Примечание: 
1. Радиусы обслуживания общеобразовательных школ и дошкольных учреждений в сельских поселениях принимаются по местным нормативам градостроительного проектирования, а при их отсутствии по заданию на проектирование с учетом санитарно-гигиенических требований. Общеобразовательные школы размещаются: средние - начиная с численности населения 2 тыс. человек, начальные – с 500 человек.

2. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.
2.2.38. В сельской местности следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в административном центре поселения. Перечень объектов повседневного обслуживания сельского населения определяется в соответствии с Приложением 1 Нормативов.

Помимо стационарных зданий необходимо предусматривать передвижные средства и сезонные сооружения.

2.2.39. Расчет необходимого обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, уровня охвата по категориям населения и размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 1 Нормативов.

2.2.40. Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км); при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, необходимо предусматривать в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин. или в центре муниципального района – основном центре концентрации учреждений и предприятий периодического обслуживания.

Радиус обслуживания районных центров принимается в пределах транспортной доступности не более 60 мин. При превышении указанного радиуса необходимо создание подрайонной системы по обслуживанию сельского населения необходимым по составу комплексом учреждений и предприятий периодического пользования в пределах транспортной доступности 30-45 мин.

2.2.41. Радиусы обслуживания в сельских поселениях принимаются:

-дошкольных образовательных учреждений – в соответствии с Таблицей 9 Нормативов ;

-общеобразовательных учреждений:

для учащихся I ступени обучения – не более 2 км пешеходной и не более 15 мин (в одну сторону) транспортной доступности;

для учащихся II и III ступеней обучения – не более 4 км пешеходной и не более 30 мин (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км;

поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек – не более 30 мин пешеходно-транспортной доступности.

2.2.42. Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

2.2.43. Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными школами (языковые, математические, спортивные и т. п.) принимается по заданию на проектирование. 

Часть 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

3.1. Общие требования

3.1.1. Производственные территориальные зоны включают:

- производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- зоны инженерной инфраструктуры

- зоны транспортной инфраструктуры 
- иные виды производственной инфраструктуры.

3.1.2. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

3.1.3. Границы производственных зон определяются на основании функционального зонирования территории городских округов и поселений и устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон для производственных предприятий и объектов в соответствии с п.п. 3.2.6-3.2.9 и разделом «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов, обеспечивая максимально эффективное использование территории.

3.2. Зоны инженерной инфраструктуры

3.2.1. Общие требования

3.2.1.1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной данных объектов, сооружений и коммуникаций.

3.2.1.2. Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавливаются при размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны в соответствии с требованиями настоящих нормативов.

3.2.1.3. Проектирование систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке. 

3.2.2. Газоснабжение

3.2.2.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» на основе схем газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, предусматриваемого программой газификации Кабардино-Балкарской Республики, Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики.

3.2.2.2. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах.

Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном порядке, имеющих преимущественное право пользования газом в качестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или другими способами.

Расчет газопроводов на прочность должен включать определение толщины стенок труб и соединительных деталей и напряжений в них. При этом для подземных и наземных стальных газопроводов следует применять трубы и соединительные детали с толщиной стенки не менее 3 мм, для надземных и внутренних газопроводов – не менее 2 мм. 

Подземные стальные газопроводы и стальные футляры должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-89.

Надземные и внутренние стальные газопроводы следует защищать от атмосферной коррозии в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.

Для строительства газораспределительных систем должны применяться материалы, изделия, газоиспользующее и газовое оборудование по действующим стандартам и другим нормативным документам на их поставку, сроки службы, характеристики, свойства и назначение (области применения) которых, установленные этими документами, соответствуют условиям их эксплуатации.

Пригодность для применения в строительстве систем газораспределения новых материалов, изделий, газоиспользующего и газового оборудования, в том числе зарубежного производства, при отсутствии нормативных документов на них должна быть подтверждена в установленном порядке техническим свидетельством Госстроя России.

Для подземных газопроводов следует применять полиэтиленовые и стальные трубы. Для наземных и надземных газопроводов следует применять стальные трубы. Для внутренних газопроводов низкого давления разрешается применять стальные и медные трубы.

Стальные бесшовные, сварные (прямошовные и спиральношовные) трубы и соединительные детали для газораспределительных систем должны быть изготовлены из стали, содержащей не более 0,25% углерода, 0,056% серы и 0,046% фосфора.

Выбор материала труб, трубопроводной запорной арматуры, соединительных деталей, сварочных материалов, крепежных элементов и других следует производить с учетом давления газа, диаметра и толщины стенки газопровода, расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства и температуры стенки трубы при эксплуатации, грунтовых и природных условий, наличия вибрационных нагрузок.

Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной и наземной.

Соединения труб следует предусматривать неразъемными. Разъемными могут быть соединения стальных труб с полиэтиленовыми и в местах установки арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов (КИП).

Разъемные соединения полиэтиленовых труб со стальными в грунте могут предусматриваться только при условии устройства футляра с контрольной трубкой.

Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газопроводов в здания следует заключать в футляр. 

Прокладку подземных газопроводов следует осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра. В местах, где не предусматривается движение транспорта и сельскохозяйственных машин, глубина прокладки стальных газопроводов может быть не менее 0,6 м.

Расстояние по вертикали (в свету) между газопроводом (футляром) и подземными инженерными коммуникациями и сооружениями в местах их пересечений следует принимать с учетом требований соответствующих нормативных документов, но не менее 0,2 м.

В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения, а также в местах прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать в футляре.

Концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций, при пересечении стенок газовых колодцев – на расстояние не менее 2 см. Концы футляра должны быть заделаны гидроизоляционным материалом.

На одном конце футляра в верхней точке уклона (за исключением мест пересечения стенок колодцев) следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.

Полиэтиленовые трубы, применяемые для строительства газопроводов, должны иметь коэффициент запаса прочности по ГОСТ Р 50838—95* не менее 2,5.

Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб:

на территории поселений при давлении свыше 0,3 МПа;

вне территории поселений при давлении свыше 0,6 МПа;

для транспортирования газов, содержащих ароматические и хлорированные углеводороды, а также жидкой фазы СУГ;

при температуре стенки газопроводов в условиях эксплуатации ниже минус 15°С.

При применении труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа на территориях поселений с преимущественно одно-двухэтажной и коттеджной жилой застройкой. На территории малых сельских поселений разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5. При этом глубина прокладки должна быть не менее 0,8 м до верха трубы. 

При строительстве подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее 5 диаметров, в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений «полиэтилен – сталь», а также в пределах поселений на линейных участках через 50 м должны устанавливаться контрольные трубки.

При сейсмичности местности более 7 баллов, на подрабатываемых и закарстованных территориях для полиэтиленовых газопроводов должны применяться трубы с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8. Сварные стыковые соединения должны проходить 100% -ный контроль физическими методами.

Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать:

перед отдельно стоящими или сблокированными зданиями;

для отключения стояков жилых зданий выше пяти этажей;

перед наружным газоиспользующим оборудованием;

перед газорегуляторными пунктами, за исключением ГРП предприятий, на ответвлении газопровода к которым имеется отключающее устройство на расстоянии менее 100 м от ГРП;

на выходе из газорегуляторных пунктов, закольцованных газопроводами; 

на ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов, а при числе квартир более 400 и к отдельному дому, а также на ответвлениях к производственным потребителям и котельным; 

при пересечении водных преград двумя нитками и более, а также одной ниткой при ширине водной преграды при меженном горизонте 75 м и более;

при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог I—II категорий, если отключающее устройство, обеспечивающее прекращение подачи газа на участке перехода, расположено на расстоянии от дорог более 1000 м.

Отключающие устройства на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее:

для газопроводов низкого давления – 0,5 м;

 для газопроводов среднего давления – 1 м;

 для газопроводов высокого давления II категории – 3 м;

для газопроводов высокого давления I категории – 5 м.

На участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий установка отключающих устройств не допускается.

3.2.2.3. На территории малоэтажной застройки для целей отопления и горячего водоснабжения, как правило, следует предусматривать индивидуальные источники тепла на газовом топливе, устанавливать газовые плиты. 

В качестве топлива индивидуальных котельных для административных и жилых зданий следует использовать природный газ. 

3.2.2.4. Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых зданий и сооружений допускается использование теплогенераторов с закрытой камерой сгорания. Установка теплогенераторов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, СНиП 42-01-2002, СП 41-108-2004, СП 42-101-2003. 

Отвод продуктов сгорания должен осуществляться через вертикальные дымоходы. Выброс дыма при этом следует выполнять выше кровли здания. 

Прямой выброс продуктов сгорания через наружные конструкции зданий не допускается.

3.2.2.5. Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа (далее СУГ) должны проектироваться и сооружаться в соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной безопасности. 

3.2.2.6. При восстановлении (реконструкции) изношенных подземных стальных газопроводов вне и на территории городских округов и поселений следует руководствоваться требованиями СНиП 42-01-2002.

3.2.2.7. Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.

3.2.2.8. Выбор, отвод и использование земель для магистральных газопроводов осуществляется в соответствии с требованиями СН 452-73.

3.2.2.9. Размещение магистральных газопроводов по территории городских округов и поселений не допускается.

3.2.2.10. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей запрещается.

В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, за исключением зданий ГРП.

3.2.2.11. Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории городских округов и поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке.

3.2.2.12. Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 8.
Таблица 8
	Классификация газопроводов по давлению
	Вид транспортируемого газа
	Рабочее давление в газопроводе, МПа

	Высокого
	I категории
	Природный 
	Св. 0,6 до 1,2 включительно 

	
	
	СУГ *
	Св. 0,6 до 1,6 включительно 

	
	Iа категории
	Природный
	Св. 1,2 на территории ТЭЦ к ГТУ и ПГУ

	
	II категории
	Природный и СУГ
	Св. 0,3 до 0,6 включительно

	Среднего
	Природный и СУГ
	Св. 0,005 до 0,3 включительно 

	Низкого
	Природный и СУГ
	До 0,005 включительно 


* СУГ – сжиженный углеводородный газ

3.2.2.13. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

- 10 тыс. т/год – 6;

- 20 тыс. т/год – 7;

- 40 тыс. т/год – 8.

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов: хвойных пород – 50 м, лиственных пород – 20 м, смешанных пород – 30 м.

3.2.2.14. Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га. 

3.2.2.15. Газорегуляторные пункты (ГРП) следует размещать:

- отдельно стоящими;

- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;

- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.

Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.

3.2.2.16. Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

3.2.2.17. Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода: 

- от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории городских округов и городских поселений – 15 м; 

- от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа – 10 м.

3.2.2.18. Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее приведенных в таблице 27, а на территории промышленных предприятий – согласно требованиям СНиП II-89-80*.

В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 м3/ч. 

Таблица 9
	Давление газа

на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа
	Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до

	
	зданий и сооружений
	железнодорожных путей (до ближайшего рельса)
	автомобильных дорог (до обочины)
	воздушных линий электропередачи

	До 0,6 
	10
	10
	5
	не менее 1,5 высоты опоры

	Свыше 

0,6 до 1,2 
	15
	15
	8
	


Примечания: 

1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения. 

2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах. 

3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется. 
3.2.2.19. Газораспределительные системы населенных пунктов с населением более 100 тысяч человек должны быть оснащены автоматизированными системами дистанционного управления технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета потребления газа (АСУ ТП РГ). Для поселений с населением менее 100 тысяч человек решение об оснащении газораспределительных систем АСУ ТП РГ принимается эксплуатирующими организациями или заказчиком. 

3.2.3. Электроснабжение

3.2.3.1. При проектировании электроснабжения сельских поселений Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и Положением о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2006 г.

Укрупненные показатели электропотребления в сельских поселениях допускается принимать в соответствии с рекомендуемыми нормами электропотребления (приложение 8 настоящих нормативов).

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается принимать по таблице 10.

Таблица 10
	Категория, поселения
	Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, м2/чел.
	Поселение район

	
	
	с плитами на природном газе, кВт/чел.
	со стационарными электрическими плитами, кВт/чел.

	
	
	в целом по району
	в том числе
	в целом по району
	в том числе

	
	
	
	центр
	микрорайоны (кварталы) застройки
	
	центр
	микрорайоны (кварталы) застройки

	Крупный
	27,4
	0,48
	00,70
	0,42
	0,57
	0,79
	0,52

	Малый
	30,1
	0,41
	00,51
	0,39
	0,50
	0,62
	0,49


Примечания:

1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.

2. При наличии в жилом фонде района газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.

3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в районе отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной.  

4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения,
3.2.3.2. При развитии систем электроснабжения в Кабардино-Балкарской Республике на перспективу электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 кВ).
3.2.3.3. Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться на основе схемы перспективного развития сетей РСК  Кабардино-Балкарской Республики с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

3.2.3.4. До разработки схемы перспективного развития электрических сетей распределительного электросетевого комплекса (РСК) Кабардино-Балкарской Республики напряжением 35-200 и 6-10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

3.2.3.5. При проведении больших объемов работ по реконструкции (восстановлению) сетевых объектов при проектировании необходимо рассматривать варианты перевода действующих сетей РСК на более высокий класс среднего напряжения.

3.2.3.6. Напряжение электрических сетей сельских поселений выбирается с учетом  концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35-110-220-500 кВ или 35-110-330-750 кВ.

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений:

- для крупных  поселений – 500/220-110/10 кВ или 330/110/10 кВ;

- для малых  поселений – 35-110/10 кВ.

В крупных  поселениях использование напряжения 35 кВ должно быть ограничено.

При проектировании в сельской местности следует предусматривать вариант перевода сетей при соответствующем технико-экономическом обосновании на напряжение 35кВ.
3.2.3.7. При проектировании электроснабжения  поселений необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с категорией проектируемых территорий.

К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных элементов городского хозяйства.

Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к нарушению нормальной деятельности значительного числа жителей.

К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение первой и второй категории.

К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.

3.2.3.8. Перечень основных электроприемников потребителей городских округов и поселений с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 34.20.185-94. 

3.2.3.9. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

3.2.3.10. При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов РСК необходимо:

- проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;

- сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35-220 кВ;

- формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;

- для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.

3.2.3.11. В качестве основных линий в сетях 35-220 кВ следует проектировать воздушные взаимно резервируемые линии электропередачи          35-220 кВ с автоматическим вводом резервного питания от разных подстанций или разных шин одной подстанции имеющей двухстороннее независимое питание.

32.3.12. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35-110 кВ и выше и распределительных сетей 6-20 кВ с учетом всех потребителей городских округов и поселений и прилегающих к ним районов. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.
Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6-20 кВ при проектировании следует принимать магистральный принцип в соответствии с требованиями «Положения о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.06.2006 г.
Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям энергосистем производится в соответствии с требованиями НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования. 

3.2.3.13. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории производственных зон, а также на территории производственных зон сельскохозяйственных предприятий.

3.2.3.14. Воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.

Проектируемые линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией.

3.2.3.15. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или замену воздушных линий кабельными.

3.2.3.16. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже – воздушными.

3.2.3.17. В сетях с кабельными линиями 6-20 кВ при проектировании следует применять двухлучевую или петлевую схему. Выбор схемы построения следует осуществлять на основании технико-экономического анализа.

3.2.3.18. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.
3.2.3.19. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

- для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

- для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в поселениях под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

3.2.3.20. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

3.2.3.21. На территории  поселений трансформаторные подстанции и распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ и «Положения о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС»   от 02.06.2006 г.

3.2.3.22. Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВ(А и выше, распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, следует предусматривать закрытого типа. Закрытые подстанции могут размещаться в отдельно стоящих здания, быть встроенными и пристроенными. 

3.2.3.23. В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции, в том числе комплектные трансформаторные подстанции, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003.

3.2.3.24. В жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), спальных корпусах больничных учреждений, санаторно-курортных учреждений, домов отдыха, учреждений социального обеспечения, а также в учреждениях для матерей и детей, в общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей, в учебных заведениях по подготовке и повышению квалификации рабочих и других работников, средних специальных учебных заведениях и т. п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.

В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с использованием сухих или заполненных негорючим, экологически безопасным, жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне помещений подстанции.

3.2.3.25. Размещение новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах запрещается. 

На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния. 

3.2.3.26. Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор типа, мощности и других характеристик подстанций следует проектировать при соответствующей инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера электрических нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных требований, условий окружающей среды. 

3.2.3.27. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ(А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 25 м.

3.2.3.28. На подходах к подстанции и распределительным пунктам следует предусматривать технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га.

3.2.3.29. Территория подстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы могут не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.

3.2.2.30. Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии со СНиП II-89-80* и СНиП 2.07.01-89*.

3.2.4. Размещение инженерных сетей

3.2.4.1. При градостроительном проектировании инженерные сети следует размещать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* и иных действующих нормативных документов. 

3.2.4.2. Подземные инженерные сети при градостроительном проектировании следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления. 

При градостроительном проектировании, в условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей. 

3.2.4.3. Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах) при градостроительном проектировании следует предусматривать, как правило, при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром 500 - 1000 мм, водопровода до 500 мм, кабелей (связи и силовых, напряжением до 10 кВ) - свыше 10, а также на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. 

Совместная прокладка газо - и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с кабельными линиями не допускается.

В зонах реконструкции, в охранных зонах исторической застройки или при недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов) при градостроительном проектировании допускается при диаметре тепловых сетей от 200 мм.

На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лессовые, просадочные) при градостроительном проектировании необходимо предусматривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии со СНиП 2.01.01 - 82; СНиП 2.04.02 – 84*, СНиП 41-02-2003.
3.2.4.4. Расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с показателями, приведёнными в таблице 14 СНиП 2.07.01- 89*. 

3.2.4.5 Расстояние по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении при градостроительном проектировании следует принимать в соответствии с показателями, приведёнными в таблице 15 СНиП 2.07.01-89*, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м показатели расстояний, указанные в таблице 15 СНиП 2.07.01-89*, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует принимать в соответствии с требованиями СНиП  II - 89 -80. 

3.2.4.6. Магистральные трубопроводы при градостроительном проектировании следует прокладывать в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»: 

за пределами территорий населённых пунктов в соответствии со      СНиП 2.05.06 – 85*; 

3.2.4.7. На территории населённых пунктов при градостроительном проектировании запрещается прокладка газопроводов условным диаметром свыше 600 мм при давлении газа свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа.

3.2.5. Инженерные сети и сооружения на территории малоэтажной жилой застройки

3.2.5.1. Выбор проектных инженерных решений для территории малоэтажной жилой застройки должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

3.2.5.2. Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог. В отдельных случаях допускается их прокладка без устройства колодцев по территории частных участков при согласовании с эксплуатирующими организациями и владельцами участков. В зоне прокладки инженерных сетей запрещается посадка деревьев и кустарников.

3.2.5.3. Схемы теплогазоснабжения малоэтажной застройки разрабатываются на основе планировочных решений застройки с учетом требований раздела «Теплоснабжение» настоящих нормативов.

В схемах определяются тепловые нагрузки и расходы газа; степень централизации или децентрализации теплоснабжения; тип, мощность и количество централизованных источников тепла (котельных); трассировка тепловых и газовых сетей; количество и места размещения центральных тепловых пунктов и газорегуляторных пунктов или газорегуляторных установок; тип прокладки сетей теплоснабжения и др.

3.2.5.4. Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным – от поквартирных генераторов автономного типа, так и централизованным – от существующих или вновь проектируемых котельных (ГРП) с соответствующими инженерными коммуникациями.

Централизованное теплоснабжение следует проектировать в исключительных случаях при наличии в районе строительства или вблизи от него существующих централизованных систем и возможности обеспечения от них тепловых и газовых нагрузок нового строительства (без реконструкции или с частичной реконструкцией этих систем).

В случае невозможности или нецелесообразности использования систем централизованного теплоснабжения в районах малоэтажной застройки рекомендуется проектировать системы децентрализованного теплоснабжения с использованием природного газа по ГОСТ 5542-87 как наиболее эффективного единого энергоносителя, обеспечивающего работу теплогенераторов автономного типа, устанавливаемых у каждого владельца дома, квартиры или в объектах социальной сферы частного владения.

Проектирование систем теплогазоснабжения осуществляется после принятия решения по централизации или децентрализации теплогазоснабжения.

3.2.5.5. Проектирование газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной безопасности.

По территории малоэтажной застройки не допускается прокладка газопроводов высокого давления. В случае их наличия на прилегающих территориях технические зоны и расстояния от газораспределительных станций и газорегуляторных пунктов до жилой застройки следует принимать в соответствии с таблицей 27 и требованиями раздела «Газоснабжение» настоящих нормативов.

3.2.5.6. Электроснабжение малоэтажной застройки следует проектировать в соответствии с разделом «Электроснабжение» настоящих нормативов.

Мощность трансформаторов трансформаторной подстанции для электроснабжения малоэтажной застройки следует принимать по расчету.

Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными или кабельными линиями по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансформаторными подстанциями.

Трассы воздушных и кабельных линий 0,38 кВ должны проходить вне пределов приквартирных участков, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий.

Требуемые разрывы следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* и иных действующих нормативных документов. 

Часть 4. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
4.1. Транспорт и улично-дорожная сеть
4.1.1. Дорожная деятельность в Кабпрдино-Балкарской Республике осуществляется уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления на основании документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
Комплексный подход к развитию улично-дорожной и транспортной сети предполагает создание транспортной инфраструктуры внешних и внутренних связей, вынос транзитных потоков из центров городских и сельских населенных пунктов, обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания населения, отвечает требованиям безопасности дорожного движения, законодательству об охране окружающей природной среды, законодательству в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

4.1.2. При подготовке документов территориального планирования муниципальных образований Лескенского района  Кабардино-Балкарской Республики следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой объекта проектирования  и прилегающей к нему территории, с учетом его особенности, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи с функциональными зонами, транспортные связи с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общего пользования  Кабардино-Балкарской Республики.

Разделы по вопросам транспорта и улично-дорожной сети выполняются в составе документов территориального планирования муниципальных образований Лескенского муниципального района и включают схемы существующего и планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района. В проектных предложениях учитываются вопросы: по внешнему транспорту, по наземному общественному транспорту, по магистральной улично-дорожной сети, по хранению и парковке транспортных средств. 

4.1.3 Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в пределах сельского поселения не должны превышать 30 минут. 

Для промежуточных значений расчетной численности населения городских и сельских поселений указанные нормы затрат времени следует интерполировать. 

4.1.4. Пропускную способность сети улиц, автомобильных дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок. Число автомобилей, прибывающих в районный центр из других поселений системы расселения, и транзитных автомобилей определяется специальным расчетом.

4.1.5. Проектирование нового строительства и реконструкции улично-дорожной сети должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96, СНиП II-12-77, «Руководством по расчету и проектированию средств защиты застройки от транспортного шума». 

При проектировании улично-дорожной сети необходимо учитывать существующий и перспективный уровни загрязнения атмосферы отработанными газами и предусматривать планировочные мероприятия по локализации зон загазованности.

Преобразование и реконструкция производственных и других территорий под новые объекты в сельских поселениях должны обеспечивать интенсивность использования территории, сохранение экологической безопасности в связи с увеличивающимися транспортными нагрузками на улично-дорожную сеть.

4.1.6. Планировочные и технические решения улично-дорожной сети городских и сельских поселений, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, использующих при передвижении кресло-коляски, инвалидов с дефектами зрения, а также других маломобильных групп населения.

Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии со схемой организацией движения.

4.1.7. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия с проведением государственной историко-культурной экспертизы, которая организуется органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), и объектов археологического наследия, до начала землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ и утверждения проектной документации, в случае наличия на участке строительства, реконструкции или капитального ремонта автомобильной дороги памятников истории и культуры 

4.1.8. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и выдается:

1) федеральным органом исполнительной власти, в отношении автомобильных дорог федерального значения; 

2) уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; 

3) органом местного самоуправления поселения в отношении автомобильных дорог поселения; 
4) органом местного самоуправления муниципального района в отношении автомобильных дорог муниципального района; 
4.2. Внешний транспорт

4.2.1. Внешний транспорт следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с улично-дорожной сетью сельских поселений, видами транспорта, обеспечивающую высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, экономичность строительства и эксплуатации транспортных устройств и сооружений, а также рациональность местных и транзитных перевозок.

Границы зон инженерной и транспортной инфраструктур, выделяемых для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта и связи, устанавливаются с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения, схемой территориального планирования муниципального района. 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего транспорта могут устанавливаться охранные зоны в соответствии с действующим законодательством.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном законодательством порядке в соответствии с действующими нормами отвода.

Режим использования этих земель и обеспечения безопасности устанавливается соответствующими органами надзора.

Объекты внешнего транспорта следует увязывать с планировочной структурой сельских поселений на основе схемы общей планировочной организации транспортных узлов.

4.2.2. В пределах границ населенного пункта на землях железнодорожного транспорта размещаются здания пассажирских вокзалов, сортировочные станции, грузовые станции, другие обслуживающие железную дорогу объекты, а также железнодорожные линии и промежуточные остановочные пункты.

Размеры привокзальных площадей следует назначать с учетом конкретной градостроительной ситуации, размера пассажирского потока, числа и ширины примыкающих к площади улиц, интенсивности движения транспорта на них, организации движения транспорта и пешеходов, характера застройки, озеленения и других факторов.

4.2.3. В сельских поселениях, расположенных вдоль железнодорожных магистралей, рекомендуется устраивать остановочные пункты через 1,0-1,5 км в целях использования этих магистралей для пассажирских перевозок.

4.2.4. В случае примыкания жилой застройки к железной дороге, от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки должна быть устроена санитарно-защитная зона не менее 100 м в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

При невозможности обеспечить 100-метровую санитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и осуществления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях в течение суток. 

Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

4.2.5. В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 100 м.

4.2.6. Автомобильные дороги в Кабардино-Балкарской Республике в отношении норм проектирования подразделяются на пять категорий в зависимости от расчетной интенсивности движения.

Категории и параметры автомобильных дорог в пределах края следует принимать в соответствии с табл. 1 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход городских и сельских населенных пунктов в соответствии со СНиП 2.05.02-85 и СНиП 30-02-97*.

4.2.7. Автомобильные дороги в пригородной зоне, являющиеся продолжением городских магистралей и обеспечивающие пропуск неравномерных по направлениям транспортных потоков из городов – центров расселения к границам Кабардино-Балкарской Республики, аэропортам, следует проектировать с учетом реверсивного движения, принимая, как правило, ширину основной проезжей части в соответствии с наибольшими часовыми автомобильными потоками.

4.2.8. Аэродромы и вертодромы следует размещать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 32-03-96 на расстоянии от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума в соответствии с ГОСТ 22283-88 и электромагнитного излучения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4/2.1.8.005-96, а также на основании результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения.

Указанные требования должны соблюдаться также при размещении новых селитебных территорий и зон массового отдыха в районах действующих аэропортов.

Вопрос о развитии действующих аэропортов должен решаться с учетом развития и реконструкции прилегающих к ним городских районов.

4.3. Установление и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
4.3.1.Установление и использование придорожных полос федеральных и региональных, муниципальных автомобильных дорог общего пользования определяется на основе проектной документации, требований, стандартов, норм и правил строительства и содержания автомобильных дорог, безопасности дорожного движения, а также иных требований, установленных федеральными законами и изданными в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления.

В границах придорожных полос устанавливается особый режим использования земель, который включает в себя запрет на возведение капитальных зданий и сооружений, ограничение рекламной и иных видов хозяйственной деятельности, снижающих безопасность дорожного движения, условия эксплуатации автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений (с учетом перспективы их развития), а также создающих угрозу безопасности населению и участникам дорожного движения. 
4.3.2. Решения о размещении в придорожной полосе зданий, сооружений и иных построек принимаются уполномоченными на то органами местного самоуправления по согласованию с органом управления федеральными дорогами, органом управления региональными автомобильными дорогами - Министерством дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 
В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения и объектов дорожного сервиса (автобусных остановок, переходно-скоростных полос, площадок для остановки, стоянки и отдыха, устройств для освещения дорог, дорожной связи, дорожек для пешеходов, велосипедистов, а также объектов предназначенных для обеспечения нормальных условий труда, питания и отдыха участников дорожного движения).

4.3.3. Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на региональной или муниципальной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции региональной или муниципальной автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

4.3.4. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно осуществляться в соответствии с техническими регламентами (до их принятия нормами проектирования и строительства этих объектов), а также планами и генеральными схемами их размещения, утвержденными органами местного самоуправления. При выборе места размещения объектов дорожного сервиса следует стремиться к сокращению до минимума числа примыканий, подъездов к региональной или муниципальной автомобильной дороге и съездов с нее, располагая, как правило, эти объекты комплексно в границах земель, отведенных для этих целей, на расстоянии не менее 150 м от железнодорожных переездов, а также примыканий проездов к проезжим частям на расстоянии не менее 50 м от перекрестков улиц и автомобильных дорог населенных пунктов.

Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки автомобилей, а также подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним с региональной или муниципальной автомобильной дороги. При примыкании к региональной или муниципальной автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Строительство и содержание объектов дорожного сервиса, включая площадки для стоянки и остановки автомобилей, подъезды и съезды к ним, установленные технические средства организации дорожного движения и направляющие устройства, осуществляется за счет средств их владельцев.

4.3.5. Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с органы управления региональными или муниципальными автомобильными дорогами.

4.3.6. Порядок размещения и демонтажа средств наружной рекламы в полосе отвода и в придорожной полосе федеральных и региональных автомобильных дорог общего пользования Кабардино-Балкарской Республики, а также требования к ее содержанию устанавливаются в соответствии с Федеральными законами от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Часть 5. УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
5.1.Зоны размещения полигонов для твердых бытовых отходов

5.1.1. Полигоны твердых бытовых отходов (далее – ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО и гарантирующими санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. 

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется проектирование централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

5.1.2. Полигоны ТБО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

5.1 .3. Размер санитарно-защитной зоны до территории усовершенствованной свалки ТБО следует предусматривать не менее 1000 м, до участков компостирования ТБО – не менее 500 м, участков компостирования отходов без использования навоза и помета – не менее 300 м. Размер санитарно-защитной зоны следует уточнять расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов с последующим проведением натурных исследований и измерений. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 предельно-допустимых концентраций (далее – ПДК), если она выходит из пределов нормативной зоны.

В санитарно-защитной зоне необходимо предусматривать зеленые насаждения.

5.1.4. Запрещается размещение новых полигонов:

на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

во всех зонах охраны курортов;

в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

в местах выклинивания водоносных горизонтов;

в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

Полигоны ТБО размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей.

5.1.5. Полигон для твердых бытовых отходов размещается на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и откры​тых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается от​вод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

5.1.6. Для полигонов, принимающих менее 120 тыс. м3 ТБО в год, проектируется траншейная схема складирования ТБО. Траншеи устраивают​ся перпендикулярно направлению господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО. 

Длину одной траншеи следует устраивать с учетом времени заполнения траншей:

в период температур выше 0° С – в течение 1-2 месяцев;

в период температур ниже 0° С – на весь период промерзания грунтов.

5.1.7. Полигон проектируют из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, занятой под складирование ТБО, и территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

5.1.8. Хозяйственная зона проектируется для размещения производственно-бытового здания для персонала, стоянки для размещения машин и механизмов. Для персонала предусматриваются: обеспечение питьевой и хозяйственно-бытовой водой в необходимом количестве, комната для приема пищи, туалет в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

5.1.9. Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, имеет легкое ограждение.

5.1.10. По периметру всей территории полигона ТБО проектируется легкое ограждение или осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у произ​водственно-бытового здания.

5.1.11. На выезде из полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов. Размеры ванны следует предусматривать с учетом обеспечения обработки ходовой части мусоровозов.

5.1.12. В зеленой зоне полигона проектируются контрольные скважи​ны, в том числе: одна контрольная скважина – выше полигона по потоку грунтовых вод, 1-2 скважины ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

5.1.13. К сооружениям по контролю качества грунтовых и поверхностных вод необходимо предусматривать подъезды для автотранспорта.

5.1.14. К полигонам ТБО проектируются подъездные пути в соответствии с требованиями главы «Транспорт и улично-дорожная сеть» настоящих нормативов. 

5.1.15. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется на специально подготовленные площадки в зонах размещения полигонов для твердых бытовых отходов. Запрещается вывоз снега на несогласованные в установленном порядке места.

5.2. Зоны размещения объектов захоронения, утилизации и переработки отходов производства и потребления

5.2.1. Зоны размещения объектов захоронения, утилизации и переработки отходов производства и потребления предназначаются для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.
5.2.2. Зоны размещения объектов захоронения, утилизации и переработки отходов производства и потребления располагаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Объекты захоронения, утилизации и переработки отходов производства и потребления необходимо располагать с подветренной стороны по отношению к жилой застройке.

5.2.3. Размещение объектов захоронения, утилизации и переработки отходов производства и потребления запрещается:

на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

в зонах массового загородного отдыха населения и на территории ле​чебно-оздоровительных учреждений;

в рекреационных зонах;

в местах выклинивания водоносных горизонтов;

на заболачиваемых и подтопляемых территориях;

в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.

Запрещается строительство новых или реконструируемых объектов захоронения, утилизации и переработки отходов производства и потребления:
без предварительной сортировки и извлечения вторичных ресурсов;
в отсутствии гидроизоляционной подошвы для предотвращения инфильтрации свалочного фильтрата.

5.2.4. Участок для размещения объекта для отходов производства и потребления необходимо располагать на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 м с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10-6 см/с; на расстоянии не менее 2 м от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.
5.2.5. Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов.

5.2.6. Функциональное зонирование участков объектов зависит от назначения и вместимости объекта, степени переработки отходов. Функциональным зонированием следует предусматривать не менее двух зон (административно-хозяйственную и производственную).

5.2.7. Объекты захоронения, утилизации и переработки отходов производства и потребления необходимо обеспечивать централизованными сетями водоснабжения, канализации, очистными сооружениями (локальными), в том числе для очистки поверхностного стока и дренажных вод в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» Нормативов. 

5.2.8. Подъездные пути к объектам проектируются в соответствии с требованиями раздела «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов. 

5.3 Зоны размещения полигонов для токсичных промышленных отходов

5.3.1 Полигоны для токсичных промышленных отходов являются природоохранными сооружениями и предназначены для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения токсичных отходов промышленных предприятий, научно-исследовательских организаций и учреждений.

5.3.2 Полигоны размещаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

5.3.3. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует проектировать:

на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды;

с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к населенным пунктам и зонам отдыха населенных пунктов;

ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств;

на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства либо на сельскохозяйственных землях худшего качества;

в соответствии с гидрогеологическими условиями на участках со слабо-фильтрующими грунтами (глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых вод при их наибольшем подъеме, с учетом подъема воды при эксплуатации полигона не менее 2 м от нижнего уровня захороняемых отходов.

5.3.4. При неблагоприятных гидрогеологических условиях на выбранной площадке необходимо предусматривать инженерные мероприятия, обеспечивающие требуемое снижение уровня грунтовых вод.

5.3.5. Размещение полигонов запрещается на территориях, указанных в пунктах 5.2.3 и 5.2.4 настоящих Нормативов, а также:

на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с министерством экологии и природных ресурсов Кабардино-Балкарской Республики и управлением по недропользованию по Кабардино-Балкарской Республике; 

в зонах активного карста;

в зонах оползней;

в заболоченных местах;

в зоне питания подземных источников питьевой воды;

на территориях зеленых зон городских округов и поселений;

на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения;

на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами Федеральной службы Роспотребнадзора.

Запрещается размещение полигонов на заболачиваемых и подтопляемых местах.

5.3.6. Размер участка полигона устанавливается исходя из срока накопления отходов в течение 20-25 лет.

5.3.7. Мощность полигона проектируется с учетом количества токсичных отходов (тыс. т), которое может быть принято на полигон в течение одного года, включая поступающие на завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов и на участок захоронения отходов.

5.3.8. При проектировании площадей и вместимости карт на участке захоронений отходов кроме отходов, поступающих непосредственно не захоронение от промышленных предприятий, необходимо также учитывать твердые токсичные отходы, образующиеся на заводе по обезвреживанию отходов.

5.3.9. В составе полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует предусматривать:

завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов;

участок захоронения токсичных промышленных отходов;

стоянку специализированного автотранспорта, предназначенного для перевозки токсичных промышленных отходов.

5.3.10. В составе полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует предумастривать:

завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов – на возможно кратчайшем расстоянии от предприятия основного поставщика отходов;

участок захоронения отходов – в соответствии с требованиями пункта 5.2.3 настоящих Нормативов;

стоянка специализированного автотранспорта – как правило, рядом с заводом по обезвреживанию токсичных промышленных отходов.
Примечание: Допускается размещение всех объектов полигона на одной площадке при отсутствии в промышленной зоне поселений территории для размещения завода и стоянки.

5.3.11. Плотность застройки завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов должна быть не менее 30 %.

5.3.12. Размеры санитарно-защитной зоны завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью 100 тыс. т и более отходов в год должны быть 1000 м, завода мощностью менее 100 тыс. т – 500 м.

Размеры санитарно-защитной зоны завода в конкретных условиях строительства необходимо уточнять с учетом расчетов рассеивания в атмосфере вредных выбросов в соответствии с требованиями раздела 8 РД 52.04.212-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД-86) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

5.3.13. Размер участка захоронения токсичных промышленных отходов проектируется исходя из срока накопления отходов в течение 20-25 лет.

5.3.14. По периметру участка захоронения отходов необходимо предусматривать ограждение из колючей проволоки высотой 2,4 м с устройством автоматической охранной сигнализации.

На участке захоронения токсичных промышленных отходов по его периметру, начиная от ограждения, необходимо последовательно размещать:

кольцевой канал;

кольцевое обвалование высотой 1,5 м и шириной поверху 3 м;

кольцевая автодорога с усовершенствованным капитальным покрытием и въездами на карты;

лотки дождевой канализации вдоль дороги или кюветы с облицовкой бетонными плитами. 

5.3.15. Внешний кольцевой канал должен рассчитываться на расход 1 % обеспеченности паводка с прилегающей водосборной площади. Отвод воды должен предусматриваться в ближайший водоток.

При необходимости отвода от площадки полигона русла водостока расчетный расход воды обводного канала следует принимать с 0,1-процентной обеспеченностью.

5.3.16. В проекте следует предусматривать разделение участка захоронения токсичных промышленных отходов на производственную и вспомогательную зоны. Расстояние между зданиями и сооружениями зон необходимо предусматривать не менее 25 м.

5.3.17. В производственной зоне участка размещаются карты с учетом раздельного захоронения отходов различных классов опасности, контрольно-регулирующие пруды дождевых и дренажных вод, а при необходимости – и пруды-испарители.

5.3.18. Сооружения для чистки, мойки и обезвреживания спецмашин и контейнеров необходимо располагать на выезде из производственной зоны полигона на расстоянии не менее 60 м от административно-бытовых зданий.

5.3.19. Отвод внутренних дождевых и талых вод следует предусматривать в контрольно-регулирующие пруды, состоящие из двух секций. Вместимость каждой секции пруда следует рассчитывать на объем максимального суточного дождя повторяемостью раз в 10 лет.

5.3.20. Площадь пруда-испарителя проектируется исходя из возможного загрязнения 10-процентного среднегодового расчетного стока дождевых и талых вод с территории участка захоронения.

5.3.21. Размеры санитарно-защитной зоны участка захоронения токсичных промышленных отходов до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях, устанавливаются с учетом конкретных местных условий, но не менее 3000 м.

5.3.22. Участки захоронения токсичных промышленных отходов следует размещать на расстоянии не менее:

200 м – от сельскохозяйственных угодий и автомобильных и железных дорог общей сети;

50 м – от границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных целях.

5.3.23. В санитарно-защитной зоне участка захоронения токсичных промышленных отходов разрешается размещение завода по обезвреживанию этих отходов, стоянки специализированного автотранспорта и испарителей загрязненных дождевых и дренажных вод.

5.3.24. Для обеспечения контроля высоты стояния грунтовых вод, их физико-химического и бактериологического состава на территории участка захоронения отходов и в его санитарно-защитной зоне необходимо предусматривать створы наблюдательных скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.01.28-85 (пункт 8.6).

5.3.25. Размеры санитарно-защитной зоны стоянки специализированного автотранспорта принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).
5.3.26. Водоснабжение и канализация полигонов проектируются в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов.

5.3.27. Подъездные пути к полигонам проектируются в соответствии с требованиями главы «Транспорт и улично-дорожная сеть» настоящих нормативов.
5.4. Зоны размещения специализированных организаций по обращению с радиоактивными отходами

5.4.1. Выбор участка для размещения специализированной организации (далее – СПО) по обращению с радиоактивными отходами (далее – РАО) осуществляется в установленном порядке.

Выбор площадки, проектирование, строительство, эксплуатацию и вывод из эксплуатации хранилищ жидких, твердых и отвержденных РАО необходимо осуществлять в соответствии с действующими нормами, правилами в области радиационной безопасности и охраны окружающей природной среды.

При этом необходимо обеспечивать радиационную безопасность населения и окружающей среды в течение всего срока изоляции отходов с учетом долговременного прогноза.

5.4.2. Для строительства СПО следует выбирать участки:

расположенные на малонаселенных незатопляемых территориях;

имеющие устойчивый ветровой режим;

ограничивающие возможность распространения радиоактивных ве​ществ за пределы промышленной площадки объекта благодаря своим топографическим и гидрогеологическим условиям.

Площадка для вновь строящихся объектов должна соответствовать требованиям строительных норм и правил, норм проектирования и 
СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002) и учитывать его потенциальную радиационную, химическую и пожарную опасности для населения и окружающей среды.

5.4.3. Места размещения СПО должны быть оценены с точки зрения воздействия на безопасность проектируемого объекта метеорологических, гидрологических и сейсмических факторов при нормальной эксплуатации и в аварийных условиях.

Предоставление земельных участков под строительство СПО, а также ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных СПО допускается при наличии санитарно-эпидемиологических заключений.

5.4.4. Размеры участка следует рассчитывать с учетом размещения на нем всех необходимых сооружений, предназначенных для переработки и долговременного хранения жидких, твердых, биологических РАО и отработавших источников ионизирующего излучения, и наличия резервных площадей для перспективного строительства.

5.4.5. Вокруг СПО устанавливается санитарно-защитная зона, которая определяется в проекте СПО.

В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное проживание населения, размещение детских, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, а также промышленных и подсобных сооружений, не относящихся к этому объекту. Территорию санитарно-защитной зоны следует благоустраивать и озеленять. 

Использование земель санитарно-защитной зоны для сельскохозяйственных целей возможно с разрешения управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике. В этом случае вырабатываемая продукция подлежит радиационному контролю в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике.

5.4.6. Компоновку зданий и сооружений на территории СПО следует выполнять по принципу разделения на зоны возможного загрязнения и чистую. 

Промышленную площадку СПО необходимо оборудовать надежной телефонной связью, водопроводом с подачей горячей и холодной воды, бытовой канализацией, спецканализацией. В системе спецканализации и бытовой канализации, используемой для удаления низкоактивных сточных вод, необходимо оборудовать контрольные емкости.

Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации проектируются в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» Нормативов. 

5.4.7. СПО следует связывать с автомагистралями благоустроенными подъездными путями. Подъездные пути проектируются в соответствии с требованиями раздела «Транспорт и улично-дорожная сеть» Части I Нормативов градпроектирования. Проезды необходимо асфальтировать, территорию озе​ленять. 

На территории СПО запрещается проживание людей, содержание сельскохозяйственных животных, выращивание овощей, плодово-ягодных и других сельскохозяйственных культур.

5.4.8. При проектировании площадки захоронения обоснование безопасности для персонала и населения осуществляется в соответствии с требованиями раздела 10.3 СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002).

5.4.9. Гидрогеологические, топографические, сейсмические, тектонические, климатические, социальные и другие условия места приповерхностного и подземного захоронения РАО должны соответствовать комплексу нормативно-технических требований к выбору места захоронения, регламентированных специальными нормативными документами.

5.4.10. Площадка захоронения должна включать объекты наземного и подземного комплексов, иметь санитарно-защитную зону и зону наблюдения, а при захоронении в геологические формации – горный отвод.

Размещение зданий и сооружений на площадке захоронения должно выполняться по принципу разделения на чистую зону и зону возможного загрязнения. В зоне возможного загрязнения следует располагать объекты наземного и подземного комплекса, где обращаются с радиоактивными отходами.

Пункты радиационного контроля в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения располагают относительно промплощадки в направлении господствующих ветров в данной местности, в противоположном и перпендикулярном направлениях.

5.4.11. Проектирование долговременных подземных хранилищ и сооружений приповерхностного типа осуществляется в зависимости от захороняемых видов РАО, в том числе:

твердые и отвержденные радиоактивные отходы после кондиционирования следует помещать в хранилища долговременного хранения;

кондиционированные среднеактивные отходы, содержащие радиону​клиды с периодом полураспада не более 30 лет, и все низкоактивные могут быть помещены для долговременного хранения и захоронения в сооружениях приповерхностного типа;

кондиционированные средне- и высокоактивные отходы с преимуще​ственным содержанием радионуклидов с периодом полураспада более 30 лет необходимо помещать для долговременного хранения и захоронения в подземные сооружения, глубина которых определяется комплексом природных и экономических условий, обеспечивающих необходимый уровень радиационной безопасности.

5.4.12. Приповерхностные и подземные могильники по окончанию загрузки необходимо законсервировать, а все прочие здания и сооружения площадки захоронения, за исключением системы радиационного контроля, подлежат выводу из эксплуатации. Систему консервации могильника необходимо предусматривать при его проектировании.

5.4.13. Место, способ и условия захоронения радиоактивных отходов различных категорий следует обосновывать в проекте могильника и согласовывать с органами Федеральной службы Роспотребнадзора. 

5.4.14. Территория площадки захоронения ограждается предупреди​тельными знаками радиационной опасности и обеспечивается охраной и дру​гими элементами системы физической защиты.

5.4.15. Вокруг площадки захоронения радиоактивных отходов устанавливается санитарно-защитная зона в соответствии с пунктом 5.4.5 настоящих Нормативов. На границе санитарно-защитной зоны уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации СПО не должен превышать установленный предел дозы облучения населения.
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Обоснование расчетных показателей основывается на:
1) применении требований и норм, связанных с градостроительным проектированием, содержащихся:
- в нормативных правовых актах Российской федерации;
- в нормативных правовых актах Кабардино-Балкарской Республики;
- в муниципальных правовых актах Лескенского муниципального района;
- в муниципальных правовых актах муниципального образования муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;
- в национальных стандартах и сводах правил;
2) соблюдении:
- технических регламентов;
- нормативов градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики;
3) учете показателей и данных, содержащихся:
- в планах и программах комплексного социально-экономического развития МО Лескенского муниципального района, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;
- в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;
- в утвержденных документах территориального планирования Лескенского муниципального района и материалах по их обоснованию;
- в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;
- в инструктивно-методических материалах;
4) корректном применении моделей и методов при проведении аналитических расчетов.
При подготовке нормативов градостроительного проектирования МО Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики использовались нормативно-правовые и нормативно-технические документы федерального, краевого и местного уровней (Приложение №14).

При пользовании настоящим перечнем, целесообразно проверить действие ссылочных нормативных правовых актов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации в сети Интернет. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим перечнем следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Предмет регулирования местных нормативов градостроительного проектирования.

Настоящие нормативы направлены на организацию благоприятной и обустроенной среды жизнедеятельности населения и предназначены для регулирования градостроительной деятельности органами местного самоуправления МО Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на основе требований законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Настоящими местными Нормативами устанавливаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения МО Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
Содержание местных нормативов градостроительного проектирования.

Настоящие Нормативы включают в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения МО Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики следующими объектами местного значения:
1) жилой фонд;
2) учреждения и предприятия обслуживания, в том числе:
а) объекты здравоохранения, в том числе объекты капитального строительства:
3) объекты образования;
4) объекты физической культуры и спорта;
5) объекты культуры и искусства;
6) объекты социального обслуживания;
7) объекты общественного питания;

8) объекты транспортной инфраструктуры;
9) объекты инженерной инфраструктуры, в том числе: электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

10) иные объекты, которые необходимы для осуществления установленных действующим законодательством полномочий.
Назначение и область применения местных нормативов градостроительного проектирования.

Настоящие нормативы являются средством организации управления органов местного самоуправления МО Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по созданию благоприятных условий жизнедеятельности человека и предназначены для регулирования градостроительной деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики на территории муниципального образования.
Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территории муниципального образования и показателями его пространственного развития.
Нормативы градостроительного проектирования применяются при:
1) подготовке документов территориального планирования Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, утверждаемых Администрацией Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, и при внесении изменений в такие документы;
2) подготовке генерального плана муниципального образования, документации по планировке территории, утверждаемых органами местного самоуправления, и при внесении изменений в такие документы;
3) подготовке правил землепользования и застройки, и при внесении изменений в такие документы;

4) подготовке документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, и при внесении изменений в такие документы;
5) согласовании проектов документов территориального планирования муниципального образования и проектов изменений в такие документы с высшим исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики в случаях, предусмотренных законодательством;
6) проверке уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления подготовленной на основании их решении документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;
8) подготовке комплексных программ развития муниципального образования;
9) осуществлении контроля органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и Лескенского района за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.
Правила применения нормативов градостроительного проектирования.

Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории МО Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, независимо от их организационно-правовой формы.
Принятые местные нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
Приложение №1

к местным нормативам градостроительного проектирования МО Лескенского муниципального района
НОРМЫ РАСЧЕТА ВМЕСТИМОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ, РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Нормы расчета вместимости учреждений обслуживания 

районного уровня, их размещение, размеры земельных участков
	Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения


	Число*


	Размеры земельных участков
	Радиус обслуживания, м


	Примечания

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения, место 
	Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%. В поселениях-новостройках** при отсутствии данных по демографии следует принимать до 180 мест на 1 тыс. чел.; при этом на территории жилой застройки размещать из расчета не более 100 мест на 1 тыс. чел.
	При вместимости яслей-садов, м[image: image2.png]


 на 1 место: до 100 мест - 40, св. 100 - 35; в комплексе яслей-садов св. 500 мест - 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения)
	300; 

при малоэтажной застройке - 500


	Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 м[image: image3.png]


 на 1 место.

Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка детских дошкольных учреждений общего типа

	Крытые бассейны для дошкольников, объект
	По заданию на проектирование
	
	

	Общеобразовательные школы, учащиеся 
	Следует принимать с учетом 100%-ного охвата обучением детей в I и II ступенях и 75% охвата в III степени обучения при обучении в одну смену. В поселениях-новостройках необходимо принимать не менее 180 мест на 1 тыс. чел.
	При вместимости общеобразовательной школы, учащихся***:

св. 40 до 400 

50 м[image: image4.png]


 на 1 учащегося

св. 400 до 500 

60 м[image: image5.png]


 на 1 учащегося

св. 500 до 600 

50 м[image: image6.png]


 на 1 учащегося

св. 600 до 800 

40 м[image: image7.png]


 на 1 учащегося

св. 800 до 1100 

33 м[image: image8.png]


 на 1 учащегося

св. 1100 до 1500 21 м[image: image9.png]


 на 1 учащегося

св. 1500 до 2000 17 м[image: image10.png]


 на 1 учащегося

2000 

16 м[image: image11.png]


 на 1 учащегося
	для I

 ступени 500


	Размеры земельных участков школ могут быть: увеличены: на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки на землях совхозов и колхозов. 

Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно- оздоровительным комплексом микрорайона

	* Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений и предприятий обслуживания, расположенных на территориях промышленных предприятий, вузов и других мест приложения труда. Указанные нормы являются целевыми на расчетный срок для предварительных расчетов и должны уточняться согласно социальным нормам и нормативам, разработанным и утвержденным в установленном порядке. Структура и удельная вместимость учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения устанавливаются в задании на проектирование с учетом роли проектируемого поселения в системе расселения.

** К поселениям-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые сельские поселения, численность населения которых с учетом строителей, занятых на сооружении объектов производственного и непроизводственного назначений, увеличивается на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в два и более раза.

*** При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы.

	Школы-

интернаты, учащиеся 
	По заданию на проектирование 
	При вместимости общеобразовательной школы-интерната, учащихся:

св. 200 до 300 

70 м[image: image12.png]


 на 1 учащегося 

св. 300 до 500 65 м[image: image13.png]


 на 1 учащегося

500 и более 

45 м[image: image14.png]


 на 1 учащегося
	
	При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га

	Межшкольный учебнопроизводственный комбинат, место*


	8% общего числа школьников 
	Размеры земельных участков межшкольных учебно-производственных комбинатов рекомендуется принимать не менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородрома- 3 га
	
	Автотрактородром следует размещать вне селитебной территории

	Внешкольные учреждения, место*
	10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дом школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7%
	По заданию на проектирование 
	
	

	* В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.

	Средние специальные и профессионально- технические учебные заведения, учащиеся 
	По заданию на проектирование с учетом населения города-центра и других поселений в зоне его влияния 
	При вместимости профессионально-технических училищ и средних специальных учебных заведений, учащихся:

до 300 

75 м[image: image15.png]


 на 1 учащегося

св. 300 до 900 50-65 м[image: image16.png]


 на 1 учащегося

св. 900 до 1600 30-40 м[image: image17.png]


 на 1 учащегося


	
	Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 50% в условиях реконструкции, на 30% - для учебных заведений гуманитарного профиля; увеличены на 50% - для учебных заведений сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях.

При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся:

от 1500 до 2000 на 10%

св. 2000 до 3000 на 20 %

св. 3000 на 30%

Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автотрактородромов в указанные размеры не входят 

	Высшие учебные заведения, студенты 
	По заданию на проектирование 


	Зоны высших учебных заведений (учебная зона), га на 1 тыс. студентов: университеты, вузы технические - 4-7; сельскохозяйственные - 5-7; медицинские, фармацевтические - 3-5; экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры - 2-4; институты повышения квалификации и заочные вузы - соответственно их профилю с коэффициентом - 0,5; специализированная зона - по заданию на проектирование; спортивная зона - 1-2; зона студенческих общежитий - 1,5-3. Вузы физической культуры проектируются по заданию на проектирование 
	
	Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в условиях реконструкции. При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территорию земельных участков учебных заведений рекомендуется сокращать на 20%

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Дома-

интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты, место на 1 тыс. чел. (с 60 лет)

Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)
	 28 
	По заданию на проектирование 

То же 
	
	Нормы расчета учреждений социального обеспечения следует уточнять в зависимости от социально- демографических особенностей региона 

	Детские дома-

интернаты, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет)
	3 
	То же
	
	

	Психоневрологические интернаты, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)
	3 
	При вместимости интернатов, мест: 

до 200 

125 м[image: image18.png]


 на 1 место 

св. 200 до 400 

100 м[image: image19.png]


 на 1 место 

св. 400 до 600 

80 м[image: image20.png]


 на 1 место 
	На расстоянии не менее 300 м от промышленных предприятий, магистралей, железнодорожных путей, а также других источников повышенного шума, загрязнения воздуха и почв
	

	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, чел. на 1 тыс. чел. (с 60 лет)
	60 
	По заданию на проектирование 
	
	

	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-

колясках и их семей, чел. на 1 тыс. чел. всего населения 
	0,5 
	По заданию на проектирование 
	
	

	Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями, койка 
	Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование 
	При мощности стационаров, коек:

до 50 

300 м[image: image21.png]


 на 1 койку 

св. 50 до 100 

300-200 м[image: image22.png]


 на 1 койку 

св. 100 до 200 200-140 м[image: image23.png]


 на 1 койку 

св. 200 до 400 140-100 м[image: image24.png]


 на 1 койку 

св. 400 до 800 100-80 м[image: image25.png]


 на 1 койку 

св. 800 до 1000 

80-60 м[image: image26.png]


 на 1 койку 

св. 1000 

60 м на 1 койку 


	
	На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. 

При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров. В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%. Размеры земельных участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать: инфекционных и онкологических - на 15%, туберкулезных и психиатрических - на 25%, восстановительного лечения для взрослых - на 20%, для детей - на 40%. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7 

	Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену 
	
	0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га
	1000
	Размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно- 

профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются 

	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль 


	1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле 
	0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га
	
	

	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль


	1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле 
	То же 
	
	

	Фельдшерские или фельдшерско - акушерские пункты, объект 
	По заданию на проектирование 
	0,2 га
	
	

	Аптеки групп:
	По заданию на проектирование 
	
	750
	

	I-II 
	
	0,3 га или встроенные 
	
	

	III-V 
	
	0,25 га или встроенные 
	
	

	VI-VIII 
	
	0,2 га или встроенные
	
	

	Молочные кухни, порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года)


	4 
	0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га
	
	

	Раздаточные пункты молочных кухонь, м[image: image27.png]


 общей площади на 1 ребенка (до 1 года)
	0,3 
	Встроенные 
	500
	

	Учреждения санаторно- курортные и оздорови-

тельные, отдыха и туризма 
	
	
	
	Конкретные значения нормативов земельных участков в указанных пределах принимаются по местным условиям. Размеры земельных участков даны без учета площади хозяйственных зон.

	Санатории (без туберкулезных), место 
	По заданию на проектирование 
	125-150 
	м[image: image28.png]


 на 1 место 
	
	В сложившихся приморских, горных курортах и в условиях их реконструкции размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 25% 

	Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных), место 
	То же
	145-170 
	м[image: image29.png]


 на 1 место
	
	

	Санатории- профилактории, место 
	То же
	70-100 
	м[image: image30.png]


 на 1 место 
	
	В санаториях- профилакториях, размещаемых в пределах городской черты, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10% 

	Санаторные детские (школьные) лагеря, место 
	То же 
	200 
	м[image: image31.png]


 на 1 место 
	
	

	Дома отдыха (пансионаты), место
	То же 
	120-130 
	м[image: image32.png]


 на 1 место 
	
	

	Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми, место 
	То же 
	140-150 
	м[image: image33.png]


 на 1 место 
	
	

	Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря, место 
	По заданию на проектирование


	140-160 
	м[image: image34.png]


 на 1 место 
	
	

	Курортные гостиницы, место 
	То же 
	65-75 
	м[image: image35.png]


 на 1 место
	
	

	Детские (школьные) лагеря, место 
	То же 
	150-200 
	м[image: image36.png]


 на 1 место 
	
	

	Оздорови-

тельные лагеря старшеклассников, место 
	То же 
	175-200 
	м[image: image37.png]


 на 1 место 
	
	

	Дачи дошкольных учреждений, место
	То же 
	120-140 
	м[image: image38.png]


 на 1 место 
	
	

	Туристские гостиницы, место 
	То же 
	50-75 
	м[image: image39.png]


 на 1 место 
	
	Для туристских гостиниц, размещаемых на территории КМВ, размеры земельных участков допускается принимать по нормам, установленным для коммунальных гостиниц 

	Туристские базы, место 


	То же 
	65-80 
	м[image: image40.png]


 на 1 место 
	
	

	Туристские базы для семей с детьми, место 
	То же 
	95-120 
	м[image: image41.png]


 на 1 место 
	
	

	Мотели, место 


	То же 
	75-100 
	м[image: image42.png]


 на 1 место 
	
	

	Кемпинги, место 


	То же 
	135-150 
	м[image: image43.png]


 на 1 место 
	
	

	Приюты, место 


	То же 
	35-50 
	м[image: image44.png]


 на 1 место 
	
	

	Физкультурно - спортивные сооружения

	Территория 


	-
	0,7-0,9 га на 1 тыс. чел.
	
	Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных

школ и других учебных заведений, учреждений

отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. 

Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %:

территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45 

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м[image: image45.png]


 общей площади на 1 тыс. чел.
	70-80 
	
	
	

	Спортивные залы общего пользования, м[image: image46.png]


 площади пола на 1 тыс. чел.
	60-80 
	
	
	

	Бассейны крытые и открытые общего пользования, м[image: image47.png]


 зеркала воды на 1 тыс. чел.
	20-25 
	
	
	


Приложение № 2

к местным нормативам градостроительного проектирования МО Лескенского муниципального района
СРЕДНИЕ НОРМЫ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

	Вид территории


	Количество деревьев, шт/га


	Количество кустарников, шт/га



	Парки
	200-250
	1500-2000

	Скверы
	150
	1500

	Бульвары
	250
	2500-4500

	Жилая территория
	150-200
	2500-1500

	Участки общественных учреждений и спортивных сооружений
	150


	2000-2500



	Санитарно-защитные зоны
	400-1000
	1000-3000


Приложение №3

к местным нормативам градостроительного проектирования МО Лескенского муниципального района
МАСШТАБЫ

ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

	№ п/п
	Наименование документов 

территориального планирования
	Масштаб
	Основание

	1
	Документы территориального планирования муниципальных образований



	1.1.
	Генеральный план поселения.

Графические материалы в составе генплана разрабатываются в соответствии с требованиями пунктов 3, 6, 9 - 11 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации


	1:10000 - 1:5000

(при численности населения 10 - 100 тыс. чел.) 1:2000

(при численности населения менее 10 тыс. чел.)


	п. 8 разд. 3.1.5

СНиП 11-04-2003



	1.2.
	Генеральный план населенного пункта, входящего в состав поселения (городского и сельского)

Графические материалы в составе генплана разрабатываются в соответствии с требованиями Российской Федерации Градостроительного кодекса пунктов 3, 6, 9 - 11 статьи 23


	1:10000 - 1:5000

(при численности населения 10 - 100 тыс. чел.) 1:2000 (при численности населения менее 10 тыс. чел.)


	п. 8 разд. 3.1.5

СНиП 11-04-2003



	2
	Документы, разрабатываемые для частей территорий (элементов планировочной структуры, иных элементов) поселений, населенных пунктов



	2.1.
	Проект планировки.

Графические материалы в составе поселения, населенного пункта разрабатываются в соответствии с требованиями пунктов 3, 5 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе: 

схема размещения проектируемой территории в структуре проекта планировки
	1:2000 - 1:1000
1:10000 - 1:5000
	п. 4 разд. 3.2.1

СНиП 11-04-2003




Примечания:

1. Используемые материалы инженерных изысканий и картографических работ должны соответствовать масштабу графических материалов который принят для выполнения документов территориального планирования и документации по планировке территории.

2. Масштаб дополнительных графических материалов при разработке схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов, обосновывающих проектные решения, определяется заданием на разработку данных документов заказчиком.

Приложение №4

к местным нормативам градостроительного проектирования МО Лескенского муниципального района
НОРМЫ РАСЧЕТА СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДУЕМЫМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ.

	Объекты 
	Расчетная 

единица 
	Число машино-мест 

на расчетную единицу 

	Учреждения, организации

	Административно-управленческие учреждения: 

краевого значения

местного значения 
	100 работающих
	15

	Коммерческо-деловые, финансовые, юридические учреждения
	100 работающих
	20

	Офисы специализированных фирм
	60 кв. м общей площади
	1

	Промышленные предприятия
	100 работающих
	10

	Научные, проектные организации
	100 работающих
	15-20

	Учреждения образования и воспитания

	Высшие и средние учебные учреждения
	100 работающих
	15-20

	Детские дошкольные учреждения


	
	По заданию на проектирование, но не менее 6

	Школы


	
	По заданию на проектирование, но не менее 6

	Учреждения здравоохранения

	Поликлиники
	100 посещений
	5

	Больницы
	100 коек
	10

	Предприятия торговли, обслуживания, общественного питания

	Предприятия бытового обслуживания
	60 м[image: image48.png]


 общей площади
	1



	Магазины; рестораны; кафе; пристройки общественного типа, торгового и коммунально-бытового обслуживания 


	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала


	15



	Рынки
	50 торговых мест
	20

	Гостиницы
	100 мест
	15

	Учреждения культуры

	Театры, цирки, концертные залы, кинотеатры
	100 мест
	20-25

	Музеи, выставки, библиотеки
	100 мест или единовременные посетители
	10

	Спортивные сооружения, рекреационные территории

	Спортивные здания и сооружения с местами для зрителей
	100 мест
	10

	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	100 отдыхающих
	10-15

	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	10

	Пляжи и парки в зонах отдыха
	100 посетителей
	20

	Садоводческие товарищества
	10 участков
	7

	Лесопарки, парки
	100 посетителей
	7

	Вокзалы

	Вокзалы всех видов транспорта


	100 пассажиров, прибывающих в час пик
	20




Приложение №5

к местным нормативам градостроительного проектирования МО Лескенского муниципального района
ПАРАМЕТРЫ УЛИЦ И ДОРОГ В ПОСЕЛЕНИЯХ

	Категория сельских улиц и дорог


	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м


	Число полос движения


	Ширина пешеходной части тротуара, м

	Поселковая дорога
	60
	3,5
	2
	-

	Главная улица
	40
	3,5
	2-3
	1,5-2,25

	Улицы жилых зон:
	 
	 
	 
	 

	основная
	40
	3,0
	2
	1,0-1,5

	второстепенная (переулок)
	30
	2,75
	2
	1,0

	проезд
	20
	2,75-3,0
	1
	-

	Хозяйственный проезд, скотопрогон
	30
	4,5
	1
	-


Ширину и поперечный профиль улиц в пределах красных линий, уровень их благоустройства следует определять в зависимости от величины сельского поселения, прогнозируемых потоков движения, условий прокладки инженерных коммуникаций, типа, этажности и общего архитектурно-планировочного решения застройки, но не менее 15 м.

Тротуары следует предусматривать по обеим сторонам жилых улиц независимо от типа застройки. Вдоль ограждений усадебной застройки на второстепенных улицах допускается устройство пешеходных дорожек с простейшим типом покрытия.

Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней усадебной застройкой и тупиковые проезды до 150 м допускается предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара при ширине проезда не менее 4,2 м. Ширина сквозных проездов в красных линиях, по которым не проходят инженерные коммуникации, должна быть не менее 7 м.

На второстепенных улицах и проездах следует предусматривать разъездные площадки размером 7х15 м через каждые 200 м.

Хозяйственные проезды допускается принимать совмещенными со скотопрогонами. При этом они не должны пересекать главных улиц. Покрытие хозяйственных проездов должно выдерживать нагрузку грузовых автомобилей, тракторов и других машин. 
Приложение № 6

к местным нормативам градостроительного проектирования МО Лескенского муниципального района
ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

	Отрасли промышленности
	Предприятия (производства)
	Минимальная плотность застройки, %

	1
	2
	3

	Черная металлургия 
	Метизные 
	50

	
	Ферросплавные
	30

	
	Трубные
	45

	
	По производству огнеупорных изделий 
	32

	
	По обжигу огнеупорного сырья и 
	28

	
	производству порошков и мертелей

По разделке лома и отходов черных 

металлов
	25

	Цветная металлургия 
	Алюминиевые
	43

	
	Свинцово-цинковые и титано-магниевые
	33

	
	Медеплавильные
	38

	
	Электродные
	45

	
	По обработке цветных металлов 
	45

	Бумажная промышленность 
	Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные
	35

	
	Переделочные бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре
	40

	Энергетическая промышленность
	Электростанции мощностью до 2000 МВт:

а) без градирен:
	

	
	ГРЭС на твердом топливе
	25

	
	ГРЭС на газомазутном топливе
	33

	
	б) при наличии градирен:
	

	
	ГРЭС на твердом топливе
	25

	
	ГРЭС на газомазутном топливе
	33

	
	Теплоэлектроцентрали мощностью до 500 МВт при наличии градирен:
	

	
	на твердом топливе
	28

	
	на газомазутном топливе
	25

	Тяжелое машиностроение 
	Дизелей, дизель-генераторов и дизельных электростанций, локомотивов и подвижного состава, железнодорожного транспорта, путевых машин и контейнеров
	50

	
	Тормозного оборудования для железнодорожного подвижного состава
	52

	Электротехническая промышленность 
	Электродвигателей
	52

	
	Крупных электрических машин и турбогенераторов 
	50

	
	Высоковольтной аппаратуры
	60

	
	Низковольтной аппаратуры и светотехнического оборудования 
	55

	
	Трансформаторов
	45

	
	Кабельной продукции
	45

	
	Электроламповые
	45

	
	Электроизоляционных материалов
	57

	
	Аккумуляторные
	55

	
	Полупроводниковых приборов
	52

	Радиопромышленность
	Радиопромышленности при общей площади производственных зданий, тыс. м2:
	

	
	до 100 
	50

	
	более 100 
	55

	Электронная промышленность
	Электронной промышленности:
	

	
	а) предприятия, расположенные в одном здании (корпус, завод)
	60

	
	б) предприятия, расположенные в нескольких зданиях:
	

	
	одноэтажных
	55

	
	многоэтажных
	50

	Станкостроение
	Металлорежущих станков, литейного и деревообрабатывающего оборудования
	50

	
	Кузнечно-прессового оборудования 
	55

	
	Инструментальные
	60

	
	Искусственных алмазов, абразивных материалов и инструментов из них
	50

	
	Литья
	50

	
	Поковок и штамповок
	50

	
	Сварных конструкций для машиностроения 
	50

	
	Изделий общемашиностроительного применения
	52

	Приборостроение
	 Приборостроения, средств автоматизации и систем управления:
	

	
	а) при общей площади производственных

зданий 100 тыс. м2 
	50

	
	б) то же, более 100 тыс. м2 
	55

	
	в) при применении ртути и стекловарения 
	30

	Медицинская промышленность
	Химико-фармацевтические
	32

	
	Медико-инструментальные 
	43

	Автомобильная промышленность
	Автомобильные
	50

	
	Автосборочные
	55

	
	Автомобильного моторостроения 
	55

	
	Агрегатов, узлов, запчастей 
	55

	
	Подшипниковые
	55

	Сельскохозяйственное машиностроение 
	Тракторные, сельскохозяйственных машин,тракторных и комбайновых двигателей
	52

	Строительное и дорожное машиностроение
	Агрегатов, узлов, деталей и запчастей к тракторам и сельскохозяйственным машинам 
	56

	
	Бульдозеров, скреперов, экскаваторов и узлов для экскаваторов 
	50

	
	Средств малой механизации 
	63

	
	Оборудования для мелиоративных работ 
	55

	
	Коммунального машиностроения 
	57

	Машиностроение для 

легкой и пищевой 

промышленности
	Технологического оборудования для торговли и общественного питания
	57

	
	Бытовых приборов и машин 
	57

	Лесная и деревообрабатывающая

промышленность
	Лесозаготовительные с примыканием к железной дороге МПС:
	

	
	без переработки древесины производственной мощностью, тыс. м3/год:
	

	
	до 400 
	28

	
	более 400 
	35

	
	с переработкой древесины производственной мощностью, тыс. м3/год:
	

	
	до 400 
	23

	
	более 400 
	20

	
	Лесозаготовительные с примыканием водным транспортным путям при отправке

леса в хлыстах:
	

	
	с зимним плотбищем
	17

	
	без зимнего плотбища 
	44

	
	То же, при отправке леса в сортиментах:

с зимним плотбищем производственной мощностью, тыс. м3/год:
	

	
	до 400 
	30

	
	более 400 
	33

	
	без зимнего плотбища производственной мощностью, тыс. м3/год:
	

	
	до 400 
	33

	
	более 400 
	38

	
	Пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, столярных изделий и заготовок:
	

	
	при поставке сырья с отправкой продукции 
	40

	
	по железной дороге при поставке сырья по воде 
	45

	
	Древесно-стружечных плит 
	45

	
	Фанеры
	47

	
	Мебельные
	53

	Легкая промышленность
	Льнозаводы
	35

	
	Пенькозаводы (без полей сушки)
	27

	
	Первичной обработки шерсти
	61

	
	Текстильной галантереи 
	60

	
	Верхнего и бельевого трикотажа 
	60

	
	Швейно-трикотажные 
	60

	
	Швейные
	55

	
	Кожевенные и первичной обработки кожсырья:
	

	
	одноэтажные
	50

	
	двухэтажные
	45

	
	Искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов 
	55

	
	Кожгалантерейные:
	

	
	одноэтажные
	55

	
	многоэтажные
	50

	
	Меховые и овчинно-шубные 
	55

	
	Обувные:
	

	
	одноэтажные 
	55

	
	многоэтажные
	50

	
	Фурнитуры
	52

	Пищевая промышленность
	Сахарные заводы при переработке свеклы, 

тыс.. т/сут:
	

	
	до 3 (хранение свеклы на кагатных полях)
	55

	
	от 3 до 6 (хранение свеклы в механизированных складах)
	50

	
	Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, т/сут:
	

	
	до 45 
	37

	
	более 45
	40

	
	Кондитерских изделий 
	50

	
	Плодоовощных консервов 
	50

	
	Пива и солода
	50

	
	Этилового спирта
	50

	
	Водки и ликеро-водочных изделий 
	50

	Мясо-молочная 

промышленность
	Мяса (с цехами убоя и обескровливания) 
	40

	
	Мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов 
	42

	
	По переработке молока производственной мощностью, т в смену:
	

	
	до 100 
	43

	
	более 100 
	45

	
	Сухого обезжиренного молока производственной мощностью, т в смену:
	

	
	до 5 
	36

	
	более 5 
	42

	
	Молочных консервов 
	45

	
	Сыра
	37

	Микробиологическая промышленность Заготовительная промышленность
	Гидролизно-дрожжевые, белково-витаминных 

концентратов и по производству премиксов

Мелькомбинаты, крупозаводы 
	45

41

	
	комбинированные кормовые заводы,элеваторы и хлебоприемные предприятия Комбинаты хлебопродуктов 
	42

	Местная промышленость
	Замочно-скобяных изделий 
	61

	
	Художественной керамики
	56

	
	Художественных изделий из металла и камня
	52

	
	Игрушек и сувениров из дерева 
	53

	
	Игрушек из металла 
	61

	
	Швейных изделий:
	

	
	в зданиях до двух этажей 
	74

	
	в зданиях более двух этажей 
	60

	Промышленность строительных материалов 
	Цементные:
	

	
	с сухим способом производства 
	35

	
	с мокрым способом производства 
	37

	
	Асбестоцементных изделий 
	42

	
	Предварительно напряженных 
	50

	
	железобетонных железнодорожных шпал производственной мощностью 90 тыс. м3/год, крупных блоков, панелей и других конструкций из ячеистого и плотного силикатобетона производственноймощностью, тыс. м3/год:
	

	
	120
	45

	
	200
	50

	
	Железобетонных мостовых конструкций для железнодорожного и автодорожного строительства производственной мощностью 40 тыс. м3/год, сборных железобетонных и легкобетонных конструкций для сельского производственного строительства производственной мощностью, тыс. м3/год:
	40

	
	40
	50

	
	100
	55

	
	Обожженного глиняного кирпича и керамических блоков
	42

	
	Силикатного кирпича 
	45

	
	Керамических плиток для полов, 
	45

	
	облицовочных глазурованных плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий, черепицы, керамических канализационных и дренажных труб 
	45

	
	Вспученного перлита (с производством перлитобитумных плит) при применении в качестве топлива:

природного газа 
	55



	
	мазута (угля) 
	50

	
	Минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и перлитовых тепло- и звукоизоляционных изделий
	45

	
	Извести
	30

	
	Известняковой муки и сыромолотого гипса 
	33

	
	Строительного, технического, санитарно-технического фаянса, фарфора и полуфарфора 
	45

	
	Монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и электромонтажных заготовок 
	60

	
	Технологических металлоконструкций узлов и трубопроводов 
	48

	Строительная промышленность
	По ремонту строительных машин 
	63

	
	Опорные базы общестроительных организаций
	40

	
	Опорные базы специализированных организаций
	50

	
	Автотранспортные предприятия строительных организаций на 200 и 30 специализированных большегрузных автомобилей и автопоездов

Стоянки:
	40

	
	на 150 автомобилей 
	40

	
	на 250 автомобилей 
	50

	Обслуживание сельскохозяйственной техники
	По ремонту грузовых автомобилей 
	60

	
	По ремонту тракторов 
	56

	
	Станции технического обслуживания грузовых автомобилей
	40

	
	Станции технического обслуживания тракторов, бульдозеров и других спецмашин
	52

	
	Базы торговые областные 
	57

	
	Базы прирельсовые (районные и межрайонные)
	54

	
	Базы минеральных удобрений, известковых материалов, ядохимикатов
	35

	
	Склады химических средств защиты растений
	57

	Транспорт и дорожное хозяйство 
	По капитальному ремонту грузовых автомобилей мощностью 2 - 10 тыс.
	60

	
	капитальных ремонтов в год по ремонту агрегатов грузовых автомобилей и автобусов мощностью 10 - 60 тыс. капитальных ремонтов в год
	65

	
	По ремонту автобусов с применением готовых агрегатов мощностью 1 - 2 тыс. ремонтов в год
	60

	
	По ремонту агрегатов легковых автомобилей мощностью 30 - 60 тыс. капитальных ремонтов в год
	65

	
	Централизованного восстановления двигателей
	65

	
	Грузовые автотранспортные на 200 аавтомобилей при независимом выезде, %:
	

	
	100
	45

	
	50
	51

	
	Автобусные парки на 100 автобусов 
	50

	
	Таксомоторные парки на 300 автомобилей 
	52

	
	Грузовые автостанции при отправке грузов 500 - 1500 т/сут.
	55

	
	Станции технического обслуживания легковых автомобилей при количестве постов:
	

	
	5
	20

	
	10
	28

	
	25
	30

	
	Автозаправочные станции при количестве заправок в сутки:
	

	
	200
	13

	
	более 200 
	16

	
	Дорожно-ремонтные пункты 
	29

	
	Дорожные участки 
	32

	
	То же с дорожно-ремонтным пунктом 
	32

	
	То же с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи
	34

	
	Дорожно-строительное управление 
	40

	
	Цементно-бетонные производительностью, 

тыс. м3/год:
	

	
	30
	42

	
	60
	47

	
	Асфальтобетонные производительностью,

тыс. т/год:
	

	
	30
	35

	
	60
	44

	
	Битумные базы:
	

	
	прирельсовые
	31

	
	притрассовые
	27

	
	Базы песка 
	48

	
	Полигоны для изготовления железобетонных конструкций мощностью 4 тыс. м3/год
	35

	Бытовое обслуживание
	Специализированные промышленные предприятия общей площадью производственных зданий более 2000 м2
	60

	
	по изготовлению и ремонту одежды, ремонту телерадиоаппаратуры, изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой техники, химчистки и крашения
	55

	
	ремонту и изготовлению мебели 
	50

	Нефтехимическая промышленность
	Промышленности резинотехнических изделий 
	55

	
	Производства резиновой обуви 
	55

	Газовая промышленность
	Компрессорные станции магистральных газопроводов
	40

	
	Газораспределительные пункты подземных хранилищ газа
	25

	
	Ремонтно-эксплуатационные пункты 
	45

	Полиграфическая промышленность
	Газетно-журнальные, книжные 
	50


 Примечания:
1. Нормативная плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в процентах как отношение площади застройки к площади предприятия в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах) с включением площади занятой веером железнодорожных путей.

2. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно технически, энергетические и другие установки эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

В площадь застройки на включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев кустарников, цветов и трав) открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

3. Подсчет площадей занимаемых зданиями и сооружениями производится по внешнему контуру их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли.

При подсчете площадей занимаемых галереями и эстакадами в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь занимаемая фундаментами опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли.

4. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10% установленной настоящим приложением:

- при расширении и реконструкции предприятий;

- для предприятий машиностроительной промышленности, имеющих в своем состава заготовительные цехи (литейные кузнечно-прессовые, копровые);

- для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трейлерах (мосты тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов, вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.). 

Приложение №7

к местным нормативам градостроительного проектирования МО Лескенского муниципального района
ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДОК

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
	Предприятия
	Минимальная плотность застройки, %

	1
	2
	3

	Крупного рогатого скота
	Молочные при привязном содержании коров
	

	
	Количество коров в стаде 50-60 %
	

	
	на 400 коров
	51*/45

	
	на 800 коров
	55/50

	
	Количество коров в стаде 90 %
	

	
	на 400 коров
	51/45

	
	на 800 коров
	55/49

	
	Молочные при беспривязном содержании коров
	

	
	Количество коров в стаде 50,60 и 90 %
	

	
	на 800 коров
	53

	
	на 1200 коров
	56

	
	Мясные и мясные репродукторные
	

	
	на 800 и 1200 коров
	52**/35

	
	Выращивание телят, доращивания и откорма молодняка
	

	
	на 3000 скотомест
	41

	
	Откорма крупного рогатого скота
	

	
	на 1000 скотомест
	32

	
	на 2000 скотомест
	34

	
	Племенные
	

	
	Молочные
	

	
	на 400 коров
	45

	
	Мясные
	

	
	на 400, 600 и 800 коров
	40

	
	Выращивания ремонтных телок
	

	
	на 1000 и 2000 скотомест
	52

	Овцеводческие
	Размещаемые на одной площадке
	

	
	Шерстные, шерстно-мясные, мясо-сальные
	

	
	до 2500 маток
	55

	
	С законченным оборотом стада
	

	
	Мясо-шерстные
	

	
	до 2500 голов


	60

	Коневодческие
Птицеводческие
	на 50 голов
	38

	
	Яичного направления
	

	
	на 200 тыс. кур-несушек
	28

	
	на 300 тыс. кур-несушек
	32

	
	Яичного направления
	

	
	Племзавод на 50 тыс. кур:

зона взрослой птицы

зона ремонтного молодняка
	25

28

	
	Мясного направления
	

	
	Племзавод на 50 тыс. кур:

зона взрослой птицы

зона ремонтного молодняка
	25

25

	Звероводческие и кролиководческие
	Звероводческие
	21

	
	Кролиководческие
	22

	Тепличные
	Многолетние теплицы общей площадью
	

	
	6 га
	54

	
	12 га
	56

	
	Однопролетные (ангарные) теплицы общей площадью
	

	
	до 5 га
	41

	По ремонту сель-скохозяйственной техники
	Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком
	

	
	на 25 тракторов
	25

	
	на 50 и 75 тракторов
	28

	
	Пункты технического обслуживания 
	

	
	на 10, 20 и 30 тракторов
	30

	Прочие предприятия
	По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции
	50

	
	Комбикормовые 
	27

	
	По хранению семян и зерна
	28


* Над чертой приведены показатели для зданий без чердаков, под чертой – с используемыми чердаками.

** Над чертой приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки под навесами, под чертой – при хранении в скирдах.
*** Над чертой приведены показатели для многоэтажных зданий, под чертой – для одноэтажных.

Примечания:

1. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать, но не более чем на 10 % установленной настоящим приложением, при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3 %, просадочных грунтах и в сложных инженерно-геологических условиях.

2. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия.

Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток.

3. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянки автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения; при условии, что размеры и оборудование выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в задании на проектирование для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений). 

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

4. В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

Приложение № 8

к местным нормативам градостроительного проектирования МО Лескенского муниципального района
НОРМЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

I. Укрупненные показатели электропотребления

	 Степень благоустройства городских и сельских поселений 
	Электропотребление,

 кВт ч/год 

 на 1 чел. 
	Использование максимума электрической нагрузки,кВт ч/год

	Городские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами: 

без кондиционеров

с кондиционерами
	1700

2000
	5200

5700

	Сельские поселения (без кондиционеров): 

не оборудованные стационарными электроплитами 

 оборудованные стационарными электроплитами(100% охвата)

 
	950

1350
	4100

4400


II. Удельный расход электроэнергии

коммунально-бытовых потребителей

	Категории поселений
	поселения

	
	без стационарных 
электроплит, 
кВт ч/чел. в год
	со стационарными 
электроплитами, 
кВт ч/чел. в год

	Крупный
	2620
	3200

	Малый
	2170
	2750


Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

III. Удельные расчетные электрические нагрузки

районов многоэтажной жилой застройки

	Район застройки
	Жилищный фонд 
с установкой 
электроплит
	Удельная расчетная электрическая нагрузка, 
Вт/м2

	
	
	на шинах 0,4 кВ 
трансформаторных подстанций
	на шинах 10 кВ 
питающих 
центров

	
	
	жилых и 
общественных
зданий
	преимущественно
жилых зданий
	-
	отнесенная
на одного 
жителя, 
кВт/чел

	Новые районы 
многоэтажной 
застройки
	Преимущественно
жилищный фонд 
социального 
использования
	34,9
	26,5
	24,1
	0,45

	
	Преимущественно
частный 
жилищный фонд
	29,0
	21,0
	20,5
	0,50

	Реконструируемые
районы
	-
	46,1
	19,5
	30,0
	0,81


IV. Удельные расчетные

электрические нагрузки жилых зданий

	Район застройки
	Жилищный фонд 
с установкой электроплит
	Удельные расчетные 
электрические нагрузки 
квартир, кВт/квартира

	
	
	количество квартир в 
жилом здании

	
	
	100
	200
	400
	600
	1000

	Новые районы 
многоэтажной 
застройки
	Государственный и муниципальный
жилищный фонд социального 
использования, жилые ячейки 
общежитий
	1,41
	1,28
	1,20
	1,16
	1,2

	
	Частный жилищный фонд
	1,55
	1,41
	1,32
	1,28
	1,23

	Реконструируемые
районы
	-
	2,06
	1,89
	1,77
	1,72
	1,67


Приложение № 9

к местным нормативам градостроительного проектирования МО Лескенского муниципального района
НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

I. Среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно-питьевые нужды населения

	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.

	Застройка зданиями, оборудованными

внутренним водопроводом и канализацией:

без ванн
	125 - 160

	с ванными и местными водонагревателями
	160 - 230




Примечания:

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30 - 50 л/сут.

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным.

3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

II. Нормы расхода воды потребителями

	Водопотребители
	Измеритель
	Нормы расхода воды 

(в том числе горячей), л

	
	
	в средние

сутки
	в сутки 

 наибольшего

водопотребления 

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


 Жилые дома квартирного типа: 1 житель 95 120

 с водопроводом и канализацией

 без ванн

 с газоснабжением 1 житель 120 150

 с водопроводом, канализацией и 1 житель 150 180

 ваннами с водонагревателями,

 работающими на твердом топливе

 с водопроводом, канализацией и 1 житель 190 225

 ваннами с газовыми

 водонагревателями

 с быстродействующими газовыми 1 житель 210 250

 нагревателями и многоточечным

 водоразбором

 с централизованным горячим 1 житель 195 230

 водоснабжением, оборудованные

 умывальниками, мойками и душами

 с сидячими ваннами, 1 житель 230 275

 оборудованными душами

 с ваннами длиной от 1500 до 1700 1 житель 250 300

 мм, оборудованными душами

 высотой свыше 12 этажей с 1 житель 360 400

 централизованным горячим

 водоснабжением и повышенными

 требованиями к их благоустройству

 Общежития:

 с общими душевыми 1 житель 85 100

 с душами при всех жилых комнатах 1 житель 110 120

 с общими кухнями и блоками 1 житель 140 160

 душевых на этажах при жилых

 комнатах в каждой секции здания

 Гостиницы, пансионаты и мотели с 1 житель 120 120

 общими ваннами и душами

 Гостиницы и пансионаты с душами 1 житель 230 230

 во всех отдельных номерах

 Гостиницы с ваннами в отдельных

 номерах, % от общего числа

 номеров:

 до 25 1 житель 200 200

 до 75 1 житель 250 250

 до 100 1 житель 300 300

 Больницы:

 с общими ваннами и душевыми 1 койка 115 115

 с санитарными узлами, 1 койка 200 200

 приближенными к палатам

 инфекционные 1 койка 240 240

 Санатории и дома отдыха:

 с ваннами при всех жилых комнатах 1 койка 200 200

 с душами при всех жилых комнатах 1 койка 150 150

 Поликлиники и амбулатории 1 больной в 13 15

 смену

 Дошкольные образовательные

 учреждения:

 с дневным пребыванием детей:

 со столовыми, работающими на 1 ребенок 21,5 30

 полуфабрикатах

 со столовыми, работающими на 1 ребенок 75 105

 сырье, и прачечными,

 оборудованными автоматическими

 стиральными машинами

 с круглосуточным пребыванием

 детей:

 со столовыми, работающими на 1 ребенок 39 55

 полуфабрикатах

 со столовыми, работающими на 1 ребенок 93 130

 сырье, и прачечными,

 оборудованными автоматическими

 стиральными машинами

 Детские лагеря (в том числе

 круглогодичного действия):

 со столовыми, работающими на 1 место 130 130

 сырье, и прачечными,

 оборудованными автоматическими

 стиральными машинами

 со столовыми, работающими на 1 место 55 55

 полуфабрикатах, и стиркой белья в

 централизованных прачечных

 Прачечные: 1 кг сухого 75 75

 механизированные белья

 немеханизированные 1 кг сухого 40 40

 белья

 Административные здания 1 работающий 12 16

 Учебные заведения (в том числе 1 учащийся 17,2 20

 высшие и средние специальные) с и 1

 душевыми при гимнастических залах преподаватель

 и буфетами, реализующими готовую

 продукцию

 Лаборатории высших и средних 1 прибор в 224 260

 специальных учебных заведений смену

 Общеобразовательные школы с 1 учащийся 10 11,5

 душевыми при гимнастических залах и 1

 и столовыми, работающими на преподаватель

 полуфабрикатах в смену

 То же, с продленным днем то же 12 14

 Профессионально-технические 1 учащийся 20 23

 училища с душевыми при и 1

 гимнастических залах и столовыми, преподаватель

 работающими на полуфабрикатах в смену

 Школы-интернаты с помещениями: 1 учащийся 9 10,5

 учебными (с душевыми при и 1

 гимнастических залах) преподаватель

 в смену

 спальными 1 место 70 70

 Научно-исследовательские

 институты и лаборатории:

 химического профиля 1 работающий 460 570

 биологического профиля 1 работающий 310 370

 физического профиля 1 работающий 125 155

 естественных наук 1 работающий 12 16

 Аптеки:

 торговый зал и подсобные 1 работающий 12 16

 помещения

 лаборатория приготовления 1 работающий 310 370

 лекарств

 Предприятия общественного

 питания:

 для приготовления пищи:

 реализуемой в обеденном зале 1 условное 16 16

 блюдо

 продаваемой на дом 1 условное 14 14

 блюдо

 выпускающие полуфабрикаты:

 мясные 1 т 6700

 рыбные 1 т 6400

 овощные 1 т 4400

 кулинарные 1 т 7700

 Магазины:

 продовольственные 1 работающий 250 250

 в смену (20 м2

 торгового зала)

 промтоварные 1 работающий 12 16

 в смену

 Парикмахерские 1 рабочее 56 60

 место в смену

 Кинотеатры 1 место 4 4

 Клубы 1 место 8,6 10

 Театры:

 для зрителей 1 место 10 10

 для артистов 1 артист 40 40

 Стадионы и спортзалы:

 для зрителей 1 место 3 3

 для физкультурников (с учетом 1 человек 50 50

 приема душа)

 для спортсменов 1 спортсмен 100 100

 Плавательные бассейны: % вместимости 10

 пополнение бассейна бассейна в

 сутки

 для зрителей 1 место 3 3

 для спортсменов (с учетом приема 1 человек 100 100

 душа)

 Бани:

 для мытья в мыльной с тазами на 1 посетитель 180

 скамьях и ополаскиванием в душе

 то же, с приемом оздоровительных 1 посетитель 290

 процедур и ополаскиванием в душе

 душевая кабина 1 посетитель 360

 ванная кабина 1 посетитель 540

 Душевые в бытовых помещениях 1 душевая 500

 промышленных предприятий сетка в смену

 Цехи с тепловыделениями свыше 84 1 человек в 45

 кДж на 1 м3/ч смену

 Остальные цехи 1 человек в 25

 смену

 Расход воды на поливку: травяного 1 м2 3 3

 покрова

 футбольного поля 1 м2 0,5 0,5

 остальных спортивных сооружений 1 м2 1,5 1,5

 усовершенствованных покрытий, 1 м2 0,4 - 0,5 0,4 - 0,5

 тротуаров, площадей, заводских

 проездов

 зеленых насаждений, газонов и 1 м2 3 - 6 3 - 6

 цветников

 Заливка поверхности катка 1 м2 0,5 0,5

Примечания:

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию.

4. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30%.

5. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.
Приложение 10

к местным нормативам градостроительного проектирования МО Лескенского муниципального района
ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	1
	Наименование

источника водоснабжения
	Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения

	
	
	I пояс
	II пояс
	III пояс

	1
	2
	3
	4
	5


 1. Подземные

 источники

 а) скважины, в том

 числе:

 - защищенные воды не менее 30 м по расчету в по расчету в

 зависимости от Тм зависимости от

 <2> Тх <3>

 - недостаточно не менее 50 м то же то же

 защищенные воды

 б) водозаборы при не менее 50 м то же то же

 искусственном

 пополнении запасов

 подземных вод,

 в том числе не менее 100 м

 инфильтрационные <1>

 сооружения

 (бассейны, каналы)

 2. Поверхностные

 источники

 а) водотоки (реки, - вверх по - вверх по - совпадают с

 каналы) течению не менее течению по границами II

 200 м; расчету; пояса;

 - вниз по - вниз по течению - совпадают с

 течению не менее не менее 250 м; границами II

 100 м; пояса;

 - боковые - не - боковые, не - по линии

 менее 100 м от менее: водоразделов в

 линии уреза при равнинном пределах 3 - 5

 воды рельефе - 500 м; км, включая

 летне-осенней при пологом притоки

 межени склоне - 750 м;

 при крутом склоне

 - 1000 м

 б) водоемы не менее 100 м по акватории: 3 - совпадают с

 (водохранилища, во всех 5 км во все границами II

 озера) направлениях по стороны от пояса

 акватории водозабора;

 водозабора и по по территории: 3

 прилегающему - 5 км в обе

 берегу от линии стороны по берегу

 уреза воды при и 500 - 100 м от

 летне-осенней уреза воды при

 межени нормальном

 подпорном уровне

 3. Водопроводные Границы санитарно-защитной полосы

 сооружения и - от стен запасных и регулирующих емкостей,

 водоводы фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м

 <4>;

 - от водонапорных башен - не менее 10 м <5>;

 - от остальных помещений (отстойники, реагентное

 хозяйство, склад хлора <6>, насосные станции и

 др.) - не менее 15 м;

 - от крайних линий водопровода:

 - при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при

 диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при

 диаметре более 1000 мм;

 - при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне

 зависимости от диаметра водоводов

Примечания:

1. В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору) принимается по таблице:

	Гидрологические условия 
	Тм (в сутках)

	1 Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, 
а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие 
непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) 
	400 

	2 Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные 
межпластовые воды, не имеющие непосредственной 
гидравлической связи с открытым водоемом) 
	200 


3. Граница третьего пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).

4. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора, но не менее чем до 10 м.

5. По согласованию с органами Федеральной службы Роспотребнадзора первый пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

6. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

7. Настоящее приложение содержит нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".
Приложение №11

к местным нормативам градостроительного проектирования МО Лескенского муниципального района
КЛАССИФИКАЦИЯ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

I. Сельскохозяйственные производства и объекты

Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м

1. Птицефабрики с содержанием более 400 тыс. кур-несушек и более 3 млн. бройлеров в год.

2. Комплексы крупного рогатого скота.

3. Открытые хранилища навоза и помета.

Класс II - санитарно-защитная зона 500 м

1. Фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 скотомест для молодняка.

2. Фермы звероводческие (норки, лисы и др.).

3. Фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год.

4. Открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза.

5. Закрытые хранилища навоза и помета.

6. Склады для хранения ядохимикатов свыше 500 т.

7. Производства по обработке и протравлению семян.

8. Склады сжиженного аммиака.

Класс III - санитарно-защитная зона 300 м

1. Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие.

2. Фермы овцеводческие на 5 – 30 тыс. голов.

3. Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1млн.бройлеров.

4. Площадки для буртования помета и навоза.

5. Склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 т.

6. Обработка сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов (от границ поля до населенного пункта).

7. Звероводческие фермы.

8. Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники.

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м

1. Тепличные и парниковые хозяйства.

2. Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т.

3. Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается и до предприятий по переработке и хранению пищевой продукции).

4. Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков.

5. Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов.

6. Хозяйства с содержанием животных (коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов.

7. Склады горюче-смазочных материалов.

Класс V - санитарно-защитная зона 50 м

1. Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

2. Материальные склады.

3. Хозяйства с содержанием животных (коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

II. Производственные предприятия по переработке сельскохозяйственных продуктов животноводческих комплексов

	Наименование
	Санитарно-защитная зона, м

	Мясокомбинаты и мясохладобойни
	1000

	Бойни мелких животных и птиц, а также скотобойные объекты мощностью 50 – 500 т/сутки
	300

	Мясоперерабатывающие производства
	300

	Молочные, маслобойные, сыродельные производства
	100

	Производства по переработке фруктов и овощей
	50

	Малые предприятия и цеха малой мощности по переработке:

мяса – до 5 т/сутки;

молока – до 10 т/сутки
	50
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КЛАССИФИКАЦИЯ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ,

ПРОИЗВОДСТВ И ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Класс I - санитарно-защитная зона 1000 м

1. Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов.

2. Поля ассенизации и поля запахивания.

3. Скотомогильники с захоронением в ямах.

4. Утильзаводы для ликвидации трупов животных и конфискатов.
5. Усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных отходов.

6. Крематории, при количестве печей более одной.

7. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью свыше 40 тыс. т/год.

Класс II - санитарно-защитная зона 500 м

1. Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы мощностью до 40 тыс. т/год.

2. Участки компостирования твердых бытовых отходов.

3. Скотомогильники с биологическими камерами.

4. Сливные станции.

5. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается).

6. Крематории без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью.

Класс III - санитарно-защитная зона 300 м

1. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га.

Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м

1. Мусороперегрузочные станции.

2. Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 га и менее. 

Класс V - санитарно-защитная зона 50 м

1. Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии, сельские кладбища. 
Приложение № 13
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НОРМЫ

РАСЧЕТА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ И КОМПЛЕКСОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА 

┌───────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐

│ Наименование комплекса учреждений │ Вместимость, │Размер земельного │

│ │ мест │участка, м2/место │

├───────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┤

├───────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┤

│ Детский отдых │

├───────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┤

│Детские лагеря и оздоровительные │ 160 │ 200 │

│учреждения │ 400 │ 175 │

│ │ 800 │ 150 │

│ │ 1600 │ 135 │

└───────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┘

Примечание: При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков оздоровительных учреждений, а также других параметров, связанных с расчетом численности населения, следует дополнительно учитывать приезжих из других регионов Российской Федерации 

Приложение № 14

к местным нормативам градостроительного проектирования МО Лескенского муниципального района
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №188-ФЗ;

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

Федеральный закон от17 ноября1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Закон Кабардино-Балкарской Республики края от 10 апреля 2003 г .№ 39-кз «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики»; 

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»; 

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 

СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»; 

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СНиП II - 89 - 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»;

СНиП II- 97-76 «Генеральные планы сельхозпредприятий»;

СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территории садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства»;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»; 

СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»; 

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; 

СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»; 

СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»; 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; 

СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

СП 4076-86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии»;

СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий»; 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требовании к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

СанПиН 2.2.1/21.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; 

СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования»; 

СанПиН 42-128-4690-88 «Содержание территории населенных мест»;

РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации». 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Обязательные нормативные требования - положения, применение которых обязательно в соответствии с системой нормативных документов в строительстве. Приведены в основном тексте.

Рекомендуемые нормативные требования - положения, имеющие рекомендательный характер; допускаются отступления при соответствующем обосновании при разработке генеральных планов и документации по планировке территории. Приведены в рекомендуемых таблицах и приложениях.

Справочные приложения - приложения, содержащие описания, показатели и другую информацию.

Муниципальное образование - муниципальный район, сельское поселение.

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Населенный пункт - часть территории муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения республики.

Статус населенного пункта - правовое положение населенного пункта (административный центр субъекта Российской Федерации, муниципального района, сельского поселения).

Граница населенного пункта - внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти земли от земель иных категорий.

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений (территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и расположенные за пределами границ поселений).

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Генеральный план городского округа, генеральный план поселения - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования городского округа или поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог; 

Автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на: 

автомобильные дороги федерального значения; 

автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; 

автомобильные дороги местного значения; 

частные автомобильные дороги. 

Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц, и автомобильные дороги не общего пользования, находящиеся в собственности, во владении или в пользовании исполнительных органов государственной власти, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований), физических или юридических лиц. 

Улица – автомобильная дорога в пределах населенного пункта и красной линии застройки.

дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, остановки общественного транспорта, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

Строительство и содержание объектов дорожного сервиса, включая площадки для стоянки и остановки автомобилей, подъезды и съезды к ним, установленные технические средства организации дорожного движения и направляющие устройства, осуществляется за счёт средств их владельцев;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, автомобильные дороги, парки, лесопарки, сады, набережные, скверы, бульвары, закрытые водоемы, пляжи и т.д.);

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно- технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно – кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты); 

полоса отвода автомобильных дорог - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения; искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов

дорожного сервиса; 

придорожные полосы - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги; 

стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специально отведенные площадки, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей; 

маршрутное транспортное средство - транспортное средство общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок;

автобус - транспортное средство с двигателем, предназначенное для перевозки пассажиров с числом мест для сидения (помимо сиденья водителя) более 8;

автобусный маршрут – установленный в процессе организации перевозок путь следования автобусов между начальным и конечным пунктами. 
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